MAXBETON®
MORTERO TIXOTROPICO, DE FRAGUADO RAPIDO Y SIN RETRACCION PARA COLOCACION Y FIJACION DE ELEMENTOS EN LA CONSTRUCCION

Descripción

MAXBETON es un mortero hidráulico de fraguado rápido y sin retracción para la colocación y fijación de elementos en edificación y obra civil. Su adecuada tixotropía permite su aplicación en superficies verticales y horizontales.

Usos

- Fijación de anclajes, tuberías, aparatos sanitarios, etc.
- Colocación de cercos y precercos de madera o metal.
- Fijación de cajas de conexión y mecanismos en instalaciones eléctricas.
- Fijación de tacos en madera.
- Sellado de tuberías pasantes y desagües en tanques, cisternas, etc.
- Sellado de pequeñas filtraciones de agua en obras subterráneas, sótanos, fosos de ascensor, etc.
- Colocación y fijación de tapas de alcantarillas, rejillas de imbornales, etc.

Ventajas

- Fraguado muy rápido y puesta inmediata en servicio del elemento fijado.
- Desarrolla muy rápidamente elevadas resistencias mecánicas a compresión y flexotracción.
- Sin retracción.
- Impermeable, resistente al agua y a los ciclos hielo/deshielo.
- Monocomponente, sólo requiere agua para el amasado.
- No contiene cloruros ni agragados metálicos. No corrosivo.

Instrucciones de aplicación

Preparación de la superficie. La superficie debe estructuralmente sólida y encontrarse libre de polvo y elementos sueltos. Las zonas donde se realizará la fijación deberán sanearse y humedecerse con agua hasta la saturación, evitando formar charcos, prestando especial atención a este aspecto si se trata de soportes muy absorbentes o expuestos al sol.

Amasado. MAXBETON fragua muy rápidamente, por lo que se aconseja preparar cada vez únicamente la cantidad que pueda ser colocada en los siguientes dos a cuatro minutos. La proporción de mezcla es de 0,2 litros de agua potable para 1 kg de MAXBETON. Amasar a mano con paleta o espátula hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos. No amasar con excesiva agua ya que perjudica las resistencias mecánicas y puede dar lugar a retracción. Si la temperatura es alta y se precisa retrasar el fraguado, emplear agua fría. Para acelerarlo, emplear agua caliente.

Aplicación. Aplicar inmediatamente MAXBETON con paleta o espátula lisa en el lugar deseado. En función del elemento a colocar pueden darse los siguientes casos:
Relleno por completo de la oquedad donde se realizara el anclaje e inmediata posterior introducción del elemento a colocar. En este caso, y para dar un acabado correcto, eliminar posteriormente el material que rebose antes de su endurecimiento.

Colocación en la oquedad del elemento a fijar, y posterior relleno y sellado de la oquedad. Si el elemento es pesado, o si se trata de una anclaje que vaya a soportar cargas, conviene mantenerlo inmóvil durante las primeras horas hasta que el MAXBETON alcance la resistencia adecuada.

Sellado de pequeñas filtraciones de agua: Después de la preparación de MAXBETON, esperar a que el material se caliente y empiece a endurecerse antes de su colocación. Llegado este momento, aplicar MAXBETON con las manos protegidas con guantes, y mantenerlo presionado hasta el fin del fraguado. Para grandes filtraciones emplear MAXPLUG.

Precauciones

- No utilizar para la reparación de estructuras degradadas en hormigón, cimentaciones o instalaciones de maquinaria, nivelación o reparación de suelos, o enlucidos y reparaciones de paredes. Emplear otros productos DRIZORO más adecuados para esos propósitos. Consultar con el Departamento Técnico.
- No mezclar MAXBETON con cal, cemento o yeso.

Presentación

Sacos de 25 Kg.

Seguridad

MAXBETON no es tóxico, pero es un compuesto abrasivo en su composición. Al amasar y colocar en obra debe tenerse en cuenta no mezclar con las manos sin la protección de guantes de goma. Las salpicaduras en los ojos deben enjuagarse con abundante agua limpia sin restregar. Acudir al médico si la irritación permanece.

Almacenamiento

Doce meses en sus envases originales sin abrir y almacenados en lugar seco y con temperaturas superiores a 4ºC.

Rendimiento

Doce meses en sus envases originales sin abrir y almacenados en lugar seco y con temperaturas superiores a 4ºC.

Datos técnicos

Color | Gris
Peso específico aparente (g/cc.) | 1,25
Agua de amasado (%) | 20 a 21
Peso específico (g/cc.) | 2,10
pH | 11,5
Vida de la masa (minutos a +20ºC) | 4 a 5
Tiempo de fraguado (minutos a +20ºC) | 7 a 10
Tiempo de espera entre capas (minutos a +20ºC) | 5 a 6
Resistencias mecánicas | Flexotracción (MPa) | Compresión (MPa)
30 minutos | 2,0 | 8,0
1 hora | 2,2 | 10,5
3 horas | 2,8 | 14,0
24 horas | 3,2 | 17,0
3 días | 3,5 | 22,0
7 días | 4,0 | 28,5
28 días | 5,5 | 35,0
(datos empleando un 20% en peso para el agua de amasado)

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.