MAXURETHANE® FOAM CAN
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO PARA SELLADO Y FIJACION DE ELEMENTOS EN LA CONSTRUCCION

Descripción

MAXURETHANE FOAM CAN es una espuma expansiva producida como resultado de la polimerización del producto contenido en el bote al reaccionar con la humedad del aire.

Usos

- Sellado, aislamiento y relleno de juntas, grietas y huecos en:

  > > - Encuentros entre muro y techo
  > > - Espacios entre marcos de puertas o ventanas y muros.
  > > - Juntas en chimeneas, techos, paneles de cubiertas y muros.
  > > - Relleno de conducciones para cables y tubos a través de muros y techos

- Pegado y sellado de espacios entre elementos prefabricados
- Pegado de planchas de poliuretano y poliestireno
- Montaje de marcos de puertas y ventanas

Ventajas

- Monocomponente y de rápido curado
- E xcelente adherencia sobre hormigón, madera, piedra, enlucidos y enfoscados, otras espumas de poliuretano, etc.
- Extraordinarias propiedades aislantes
- Muy baja retracción. La espuma final puede pintarse, cortarse, etc.
- No contiene CFC

Aplicación

Preparación de la superficie: Cubrir el área cercana al punto de aplicación con papeles o plásticos para evitar derrames de producto. El soporte deberá estar sano, limpio y libre de polvo, grasas, etc. Si fuera necesaria una limpieza química adicional, emplear disolventes no grasos como acetona.

MAXURETHANE FOAM CAN no adhiere sobre polietilenos, siliconas o teflón. No aplicar sobre estos soportes. Sobre soportes porosos, secos, y en general siempre que la humedad relativa sea inferior al 40 %, se pulverizará agua sobre la superficie a tratar.

Aplicación: Agitar enérgica y repetidamente (20-30 veces) el aerosol. Coloque la cánula de inyección sobre la válvula.

El aerosol deberá mantenerse boca abajo durante toda la inyección de la espuma. Dosificar la cantidad y el caudal ejerciendo más o menos presión sobre la palanca. Tener en cuenta que la espuma aumentará de volumen entre 2 y 4 veces (dependiendo de la humedad y de la temperatura ambiente).

En aplicaciones de larga duración agitar el aerosol de vez en cuando. Si transcurridos 60 minutos fuera necesario inyectar más producto para completar el relleno, humedecer nuevamente la superficie y proceder a la nueva aplicación. Las sucesivas capas se fusionan entre sí perfectamente.

Limpiar las salpicaduras de espuma inmediatamente con MAXURETHANE INJECTION CLEANER. La espuma endurecida sólo puede ser eliminada por acción mecánica. La espuma puede cubrirse con yeso a las 24 horas o pintarse, previo ensayo de la pintura a emplear.

Precauciones

Evitar el contacto con la piel. Usar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo.

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua y consultar a un especialista.

Usar solamente en áreas bien ventiladas. No fumar.

No dañar, perforar ni arrojar al fuego el envase después de su uso Consultar la información de seguridad que figura en el envase.

Presentación

Aerosoles de 500 y 750 ml.

Almacenamiento

Doce meses a partir de la fecha de fabricación, en embalaje de origen no abierto y conservado fuera de la humedad. Almacenar los aerosoles verticalmente y en local correctamente ventilado a una temperatura máxima de 30º C.

Datos Técnicos

Color | Verde claro
Densidad en espumación libre (kg/m3) | 25-30
Volumen de espuma en expansión libre (l) | 25-30
Comportamiento al fuego DIN 4102/2 | B 3
Seco al tacto cordón 30 mm., 23º C, 50% H.R. (min.) | Aprox. 10
Tiempo para admitir ser cortado cordón 30 mm., 23º C, 50% H.R. (min.) | Después de aprox. 60
Polimerización en todo el espesor cordón 30 mm., 23º C, 50% H.R. (horas) | Después de 24
Coef. de conductividad térmica (W/mºK) | 0,04
Resistencia a compresión (10%) (KPa) | 60
Resistencia ala tracción (KPa) | 175
Elongación en rotura (%) | 25%
Resistencia al cizallamiento (KPa) | 65
Espumación sobre soporte seco (%) | + 130
Espumación sobre soporte húmedo (%) | + 200
Absorción de agua (%) | 3
Temperatura de aplicación, soporte (º C) | + 5 < T < + 40
Temperatura de aplicación, aerosol (º C) | + 5 < T < + 40
Temperatura de servicio (º C) | - 40 < T < + 80

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.