BISEAL® PL
ADITIVO PLASTIFICANTE PARA HORMIGONES Y MORTEROS

Descripción

BISEAL PL es un plastificante concentrado para mejorar la trabajabilidad de hormigones y morteros.

Usos

Se utiliza tanto en morteros u hormigones pobres como ricos en cemento.

Ventajas

- Producto concentrado de gran eficacia.
- Facilita la manejabilidad.
- Cohesiona la masa evitando segregaciones.
- Reduce la retracción en morteros ricos en cemento.
- Debido a su acción inclusora de aire rompe la red capilar de los morteros y hormigones aumentando la resistencia a las heladas.
  - Permite reducir el agua de amasado.

Instrucciones de aplicación

Se puede añadir directamente al agua de amasado a razón de 0,1% a 0,2 % en peso de cemento.
La limpieza se realizará con abundante agua limpia.

Precauciones

- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Utilizar guantes y gafas de seguridad.
- En caso de existir contacto con la piel, lavar con agua templada y jabón.
- En caso de existir contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua y acudir al Servicio Médico.
- Es un producto no inflamable.

Presentación

Garrafas de 20 litros.

Rendimiento

De 50 cc. a 100 cc. por saco de cemento de 50 kg.

Almacenamiento

Doce meses en su envase original cerrado, en lugar seco y con temperaturas superiores a 4ºC.

Datos técnicos

Densidad (g/cc) a 20ºC | 1,03 ± 0,05
Color | Amarillento
Solubilidad en agua | Total
pH | 7±0,5
Aspecto | Fluido

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.