MAXKOLA® Y
MORTERO PARA LA FIJACIÓN DE CERÁMICA EN CAPA FINA SOBRE SOPORTES DE YESO

Descripción

MAXKOLA - Y es un mortero cola con alta adherencia especialmente diseñado para ser utilizado sobre soportes de yeso, donde no resultan compatibles los morteros cola tradicionales.

Usos

Fijación de cerámica en interiores sobre enlucidos, yeso proyectado, placas de yeso o escayola, en cuartos húmedos, y para fijar el pavimento final sobre suelos de anhidrita.

Ventajas

- Evita tener que eliminar el yeso existente para utilizar un mortero cola convencional.
- Evita la necesidad de humedecer el soporte y la cerámica en el momento de su colocación.
- Muy buena adherencia.
- Su tixotropía evita el deslizamiento de las piezas colocadas.

Instrucciones de Aplicación

Preparación de la superficie. El soporte debe encontrarse firme, limpio y seco. La humedad contenida en el soporte no superará el 5%. No lo utilice sobre soportes débiles como el yeso muerto o para elementos sin absorción como el gres porcelánico o porcelanato.
Mezcla del producto. Mezcle el producto manual o mecánicamente con un taladro amasador a velocidad lenta, con 5,5 a 6 litros de agua por saco de 25 kg. hasta obtener una pasta homogénea y cremosa, dejándolo reposar unos minutos antes de su utilización.
Aplicación. Coloque el material sobre el soporte en pequeñas superficies, y a continuación péinelo utilizando una llana dentada (6 x 6 mm) sin sobrepasar los 5 mm. de espesor para evitar el riesgo de deslizamiento en soportes verticales. Coloque a continuación la cerámica presionando sobre el soporte. El tiempo abierto de uso es de 30 minutos y el tiempo de rectificación de unos 5 a 10 minutos. En suelos sometidos a tráfico frecuente es recomendable la aplicación previa del puente de unión MAXBOND.

Precauciones

No exceda el espesor indicado de 5 mm.
No lo aplique sobre soportes húmedos o débiles.
MAXKOLA – Y no es tóxico, pero es un compuesto abrasivo en su composición. Al amasar y colocar en obra debe tenerse en cuenta no mezclar con las manos sin la protección de guantes de goma. Las salpicaduras en los ojos deben enjuagarse con abundante agua limpia sin restregar. Acudir al médico si la irritación permanece.

Presentación

Sacos y bidones metálicos de 25 kg. y latas de 5 kg.

Color

Blanco.

Consumo

1,1 a 1,2 kg. / m2 y mm. de espesor

Almacenamiento

Doce meses en sacos y dieciocho meses en bidón, en su envase original cerrado, en lugar seco, cubierto y protegido de heladas.

Datos Técnicos

Granulometría máxima (mm) | 0,8
Densidad en polvo (gr/ cm3) | 1,25
Agua amasado (% peso s/ prod.) | 23 ± 1
Tixotropía | Buena
Tiempo abierto de aplicación (minutos, 20 °C) | 30
Tiempo de rectificación (minutos, 20 ºC) | 10
Adherencia (kg/cm2) | 6

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.