MAXEPOX® BOND
PUENTE DE UNION BICOMPONENTE EN BASE DE RESINAS EPOXI

Descripción

MAXEPOX BOND es un adhesivo epoxi de dos componentes, predosificado para la unión de materiales de construcción.

Usos

- Especialmente preparado para la unión de hormigón nuevo con hormigón curado, piedra, marmol, madera, vidrio, etc.

Ventajas

- Excepcional adherencia
- Excelentes resistencias mecánicas.
- Muy buena resistencia a los agentes químicos y a la intemperie.

Instrucciones de Aplicación

Mezcla: MAXEPOX BOND se suministra en sets predosificados. El endurecedor, componente B, se vierte en la resina, componente A. Asegúrese de verter la totalidad del componente B, para una buena reacción. Mezcle los dos componentes manualmente o con un taladro a baja velocidad, hasta conseguir un producto homogéneo en color y aspecto. Se recomienda una vez mezclados bien los dos componentes vaciar todo el contenido en un envase limpio.
Verificar en el cuadro de datos técnicos el "pot life" o tiempo que tarda el producto en endurecer dentro del envase. Para 5 kg, a una temperatura de 20 ºC el "pot life" es de 75 minutos.
Aplicación: Aplicar MAXEPOX BOND sobre la superficie a pegar utilizando para ello brocha de pelo corto, rodillo, espátula, etc. Dar una capa homogénea de espesor con un rendimiento que oscilará entre 0,3 y 1,0 kg/m2, dependiendo del estado de la superficie.
Advertencias sobre la aplicación: MAXEPOX BOND ha sido diseñado para ser aplicado sobre superficies secas y temperaturas de endurecimiento superiores a 5 ºC. Si el hormigón tiene humedad no basta con secar la superficie con aire caliente, pues la humedad del hormigón en masa volverá a aflorar rápidamente a la superficie. En caso de humedad, emplear la versión MAXEPOX BOND – W.
Por debajo de 5 ºC de temperatura, no se produce el endurecimiento de MAXEPOX BOND. Si fuera necesario trabajar por debajo de esa temperatura será necesario crear en el soporte unas condiciones superiores durante el tiempo que tarda el curado (ver tabla de Datos técnicos. A 10 ºC, el tiempo de curado es de 5 días).
Tiempo abierto: El nuevo hormigón o material de construcción a adherir deberá ser colocado en el intervalo de tiempo abierto. Consultar la tabla de datos técnicos (a 20ºC el tiempo abierto es de 2 horas).
Limpieza: Las herramientas pueden limpiarse con MAXEPOX SOLVENT. No emplear sin embargo disolvente alguno para la limpieza personal, debiéndose utilizar jabón, detergentes o productos especiales.

Presentación

MAXEPOX BOND se presenta en sets predosificados de 2 y 5 kg.

Almacenamiento

Un año conservado en los botes herméticamente cerrados en un lugar templado y seco, evitando temperaturas por debajo de 5 ºC y exposición directa al sol.
Almacenamientos prolongados y por debajo de 5 ªC producen la cristalización del producto. En tal caso, para devolver a producto sus condiciones normales debe calentarse a 80-90 ºC mientras se agita regularmente.

Precaución

Evitar el contacto con la piel, mucosas, etc. No aspirar los vapores que puedan producirse por calentamiento o combustión. Observar la precauciones habituales necesarias para la aplicación de este tipo de productos.

Datos Técnicos

Proporcion componentes A : B (en peso) | 1 : 0,48
Pot life 10 ºC / 20 ºC / 30 ºC (minutos) | 150 / 75 / 20
Tiempo abierto 10 ºC / 20 ºC / 30 ºC (horas) | 4 / 2 / 0,75
Tiempo curado 10 ºC / 20 ºC / 30 ºC (días) | 5 / 4 / 3
Resistencia a Compresión (Kp/cm2, 24 h. 20 ºC) | 800
Resistencia a flexión (Kp/cm2, 24 h. 20 ºC) | 200
Módulo de elasticidad (Kp/cm2, 24 h. 20 ºC) | 170.000
Temperatura mínima endurecimiento (ºC) | > 5
Consumo ( kg/m2) | 0,3 - 1,0

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.