MAXFLOOR® MARINE
MORTERO BICOMPONENTE FLEXIBLE DE GRAN ADHERENCIA EN SUPERFICIES METALICAS

Descripción

MAXFLOOR MARINE es un mortero bicomponente, sólido y líquido, que una vez amasado da lugar a un mortero flexible de gran adherencia sobre superficies metálicas.

Usos

En superficies metálicas de barcos, para protegerlas de la corrosión y proporcionar un pavimento transitable.

Ventajas

- Por su flexibilidad, soporta las deformaciones producidas en las cubiertas de los barcos.
- Gran capacidad de adherencia.
- Se puede aplicar hasta espesores de 15 mm.
- Protección de la superficie metálica frente a la corrosión.
- Se puede aplicar sobre hierro, acero, acero inoxidable, aluminio, etc.
- Sirve como puente de unión entre superficies metálicas y posteriores acabados de cemento, cerámica, etc.

Instrucciones de aplicación

Preparación de la superficie. La superficie metálica deberá estar seca, limpia de polvo, eliminándose restos de suciedad, grasas, óxidos, derivados petrolíferos y otros elementos extraños.

Aplicación. Los dos componentes de MAXFLOOR MARINE se amasan en una relación de entre un 13% y un 15% del componente líquido frente al sólido. Preferentemente se añadirá el sólido sobre el líquido y es aconsejable que el producto se haga un poco fluido para facilitar el anclaje. Se extenderá con llana o rastreles hasta el espesor requerido, que será como máximo de 15 mm., y se deja secar durante 24-48 horas sin pisar.

Precauciones

Nunca se deben mezclar otros áridos o cementos con este producto, porque son incompatibles, obteniéndose un mortero no amasable.

Presentación

MAXFLOOR MARINE se suministra en set de 28,5 kg.

Industrial: | Sacos 25 kg.
| Garrafa 25 litros.
| Bidón 220 litros.

Seguridad

- Evitar el contacto con piel y ojos.
- Utilizar guantes y gafas de seguridad.
- Si existiese contacto con la piel, lavar con agua templada y jabón.
- Si existiese contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua y acudir al Servicio Médico.

Almacenamiento

Doce meses en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco y con temperaturas superiores a 4ºC.

Rendimiento

Aproximadamente 16 kg/m2 y 10 mm. de espesor

Datos técnicos

Componente sólido: |
Densidad aparente en polvo( g/cc ) | 1,50 ± 0,05
Color | Gris
Componente líquido: |
Densidad (g/cc) a 20ºC | 0,98
Viscosidad (En copa Ford nº4 a 20ºC) | 10 segundos
Color | Blanco
Aspecto | Lechoso
Mezcla: |
Amasado ( % de componente líquido ) | 14 ± 1
Densidad en masa (g/cc) | 1,75±0,05
Adherencia | Muy Buena
Color | Gris

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.