MAXSHEEN®
REVESTIMIENTO ACRÍLICO PARA EXTERIORES APLICABLES SOBRE ENFOSCADOS, LADRILLO, YESO, HORMIGON Y PREFABRICADOS

Descripción

MAXSHEEN es una emulsión en base de copolímeros en dispersión acuosa que formulados con otras cargas sirve para la impermeabilización y decoración de fachadas asi como para acabados de interiores. Se presenta en dos tipos: LISO Y RUGOSO

Usos

- Sobre MAXSEAL, CONCRESEAL PLASTERING, MAXQUICK, para conseguir un acabado de textura y color en los casos que se requiera.
- En soportes de hormigón, cerámica, enfoscados, piedra, fibrocemento, yeso, madera Y corcho.

Ventajas

- Permite transpirar al soporte.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Seca rápidamente, en función de la temperatura y humedad ambiente.
- Es flexible, no cuartea ni fisura por los movimientos de la obra debido a los cambios térmicos.
- Resistente a las manchas y suciedad.
- Fácil de limpiar, sólo enjuagar con agua y jabón.
- Variedad de colores. Ver carta.
- Gran estabilidad de color.
- Es atóxico e ininflamable.
- Resistente a la alcalinidad del cemento y álcalis en general.
- Fácil de aplicar

Instrucciones de Aplicación

MAXSHEEN se presenta dispuesto para su uso. Sólo debe removerse para conseguir la uniformidad de la mezcla antes de ser empleado. Puede aplicarse a brocha, rodillo y pistola.
Preparación de la superficie: Debe encontrarse limpia de polvo, grasas y eflorescencias, asi como de cualquier suciedad en general. La cal debe eliminarse totalmente.
Aplicación: sobre hormigón, enfoscados, fibrocemento, piedra, se dan dos capas, la primera se diluye en la proporción de MAXSHEEN y agua, se aplica como imprimación y después de curar unas horas se da la segunda capa de MAXSHEEN pura. Si la superficie es muy porosa, humedecer con agua y sin haber secado, aplicar la primera capa de imprimación.
Sobre yeso: La imprimación de la mezcla se prepara al 30% de MAXSHEEN y agua.
Superficies ya pintadas: tratar de guitar la pintura, grasa y suciedad. En caso de duda realizar una prueba sobre el soporte.
Revoques mal adheridos: deben eliminarse y restaurar con MAXREST, resanando la superficie.
Grietas y juntas sometidas a movimientos se sellarán con MAXFLEX, masilla de poliuretano que se rociará con arena de silica antes de reticular para después pintar toda la superficie uniformemente. Las grietas y juntas previamente se habrán abierto con una radial.
Otros soportes consultar en cada caso.

Precauciones

Tiempo caluroso: antes de aplicar la primera capa de imprimación, incluso la capa final, debe mojarse con frecuencia la superficie a tratar. Si las temperaturas son muy altos, recomendamos realizar la aplicación en las zonas fuera del alcance del sol. Tiempo frio: no aplicar con temperaturas inferiores a 5ºC. En caso de prever lluvias después de la aplicación, abstenerse de realizar la aplicación. |

Rendimientos

MASXHEEN LISO: De 0,3 a 0,5 Lt/m2.
MASXHEEN RUGOSO: De 0,8 a 1 Lt/m2.
En general, dependerá de la absorción de la superficie a tratar.

Ensayos de Laboratorio

Certificados N° 84.491 y 84.492.
Laboratorio Chimico Merceológico. Roma. Italia.

Almacenamiento

En lugar cubierto y evitar temperaturas inferiores a 0° C. Su tiempo de conservación en envase cerrado es de 24 meses.

Envase

Bidón de 20 y 5 litros.

Colores

Según carta, 16 colores diferentes.

Pearl Gray | Buff | Brick Red | Limestone
White | Azure Bleu | Battleship | Sea Green
Cemtone | Salmon | Off White | Brown
Light Gray | Castanet | Cream | Adobe
* Estos colores son orientativos

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.