BISEAL® SPF
SUPERFLUIDIFICANTE - REDUCTOR DE AGUA DE AMASADO DE ALTA ACTIVIDAD

Descripción

BISEAL SPF es un aditivo líquido, que una vez añadido al agua de amasado de morteros y hormigones, y dependiendo de la dosificación, actúa como un superfluidificante o reductor de agua de amasado de alta actividad, proporcionando morteros y hormigones de gran fluidez y de resistencias mejoradas.

Usos

- Morteros y hormigones fluidos.
- Morteros y hormigones de alta calidad destinados a obra civil de todo tipo.
- Morteros y hormigones que necesiten una proporción mínima agua/cemento.
- Prefabricados y pretensados de hormigón armado.
- Hormigonado en tiempo caluroso.
- Morteros y hormigones de altas resistencias

Ventajas

- No contiene cloruros.
- Se añade directamente al agua de amasado, incluso a la cisterna en obra.
- Mejora la resistencia de morteros y hormigones.
- Mejora la puesta en obra, facilitando el bombeo y el vibrado.
- Cohesiona la masa evitando segregaciones.

Modo de aplicación

Se presenta listo para su uso, añadiendose al agua de amasado en una proporción de 1-3 % en peso del cemento, dependiendo de los resultados esperados de superfluidificación o de reducción de agua.
Si el transporte del hormigón es a gran distancia, BISEAL SPF podrá ser añadido a pie de obra, directamente a la hormigonera, evitando así la pérdida de propiedades del hormigón.
La limpieza de las herramientas se realizará con abundante agua limpia.

Precauciones

- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Utilizar guantes y gafas de seguridad.
- En caso de existir contacto con la piel, lavar con agua templada y jabón.
- En caso de existir contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua y acudir al Servicio Médico.
- Es un producto no inflamable.

Presentación

Garrafas plásticas de 5 y 20 litros.

Rendimiento

0,5 a 1,5 litros por saco de cemento de 50 kg.

Almacenamiento

Doce meses en su envase original cerrado, en lugar seco y con temperaturas superiores a 4ºC.

Datos técnicos

Densidad (gr/cm3) | 1,10 ± 0,01
Color | Transparente-amarillento
Solubilidad en agua | Total
Aspecto | Líquido

ENSAYO DE RESISTENCIAS A COMPRESION
Mortero (1/2) Relación a/c = 0,46

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.