MAXFLEX® 700
SELLADOR BICOMPONENTE Y AUTONIVELANTE DE POLIURETANO DE MODULO MEDIO

Descripción

MAXFLEX 700 es un sellador bicomponente a base de resinas de poliuretano. Está especialmente recomendado para el sellado de juntas horizontales, pues su consistencia fluida permite una colocación por simple vertido fácil y rápida.

Usos

- Juntas de suelos industriales

Ventajas

- Su fluidez y autonivelación permite aplicaciones por simple vertido
- Presenta baja retracción
- Endurece rápidamente

Aplicación

Preparación del soporte: La superficie deberá ser resistente y encontrarse seca, limpia y libre de grasas, polvo, etc. El hormigón deberá estra completamente fraguado y haber alcanzado su total madurez, teniendo una edad mínima de 4 semanas.
Algunos componentes del hormigón, así como la humedad del soporte, pueden reaccionar con MAXFLEX 700 y provocando la formación de burbujas en el producto. Se recomienda realizar un ensayo previo o utilizar la imprimación PRIMER 1
Preparación de la mezcla: Mezclar por medios mecánicos la parte B con la parte A hasta obtener una pasta homogénea. Respetar siempre las proporciones de la mezcla.
Ejecución de la junta: Es recomendable utilizar un fondo de junta de polietileno de célula cerrada como MAXCEL, de diámetro un 25% mayor a la anchura de la junta.
Como regla general, la profundidad de relleno con MAXFLEX 700 no será inferior a la mitad de la anchura de la junta. El ancho de la junta no será superior a 40 mm.
Del mismo modo, y para evitar ensuciar los bordes y proporcionar un mejor acabado, es recomendable colocar a ambos lados de la junta una cinta adhesiva.
Verter MAXFLEX 700 dentro de la junta. Cuando empiece a endurecer, nivelar la superficie con la ayuda de una espátula.
Esperar un mínimo de 72 horas para poner la junta sellada con MAXFLEX 700 en servicio. Este periodo deberá prolongarse cuando se trate de juntas de grandes dimensiones.

Precauciones

Contiene isocianatos susceptibles de provocar alergias. Evitar contacto con la piel. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua y consultar un especialista. Utilizar en zonas ventiladas. Mantener fuera del alcance de los niños

Presentación

Latas de 5 kg.

Colores

Gris.

Almacenamiento

Nueve meses en su envase original sin abrir y protegido de la humedad. Almacenar en lugar ventilado y a una temperatura máxima de 30º C.

Datos Técnicos

Densidad (gr/cm3) | 1,4
Color | Gris
Proporción de mezcla A / B | 90 / 10
Tiempo de formación de piel (23º C, 50 % H.R.) | 45 ´
Dureza Shore A | 50
Resistencia a tracción (MPa) | 0,90
Temperatura de aplicación ºC | + 5º C < T < +40º C
Temperatura de servicio | -20º C < T < +80º C
Resistencia química | Agua, productos de limpieza, aceites, hidrocarburos y ácidos y bases diluidas

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.