MAXEPOX® BOND G
ADHESIVO EPOXY BICOMPONENTE

Descripción

MAXEPOX BOND - G es un adhesivo epoxi de dos componentes, diseñado para el pegado de pletinas de acero al hormigón o elementos de construcción entre si.

Usos

- Específicamente preparado para el pegado de pletinas de acero al hormigón en el campo de refuerzos de estructuras.
- Colocación de pernos de anclaje, etc.
- Fijación de bandas elásticas para juntas de dilatación.
- Pegado de prefabricados de hormigón u otros materiales.

Ventajas

- Excepcional adherencia, capaz de transmitir esfuerzos elevados.
- Excelentes resistencias mecánicas.
- Muy buena resistencia a los agentes químicos y a la intemperie.

Instrucciones de Aplicación

Preparación del soporte: Los soportes deben prepararse adecuadamente previamente a la aplicación del adhesivo según se detalla en nuestra nota técnica Recomendaciones para el empleo de puentes de unión en base epoxi. El soporte debe de estar limpio, libre de grasas, aceites, polvo o partículas sueltas. Del mismo modo deberá ser firme, resistente y encontrarse seco y a una temperatura apropiada. El acero deberá ser chorreado con granalla o arena hasta un grado AS 2 ½. Si existe riesgo de oxidación tras el chorreado, la superficie debe revestirse con un protector epoxi como MAXFLOOR y espolvorear en fresco arena para mejorar la adherencia.
Mezcla: MAXEPOX BOND - G se suministra en sets predosificados. El endurecedor, componente B de color negro, se vierte en la resina, componente A, de color blanco. Para asegurar la reacción correcta de ambos componentes, asegúrese de verter la totalidad del componente B. La mezcla puede hacerse manualmente o con un taladro a baja velocidad, hasta conseguir un producto homogéneo en color y aspecto. Una vez bien mezclados, se recomienda vaciar todo el contenido en un envase limpio.
Verificar en el cuadro de datos técnicos el "pot life" o tiempo que tarda el producto en endurecer dentro del envase. El "pot life" de 5 kg. a una temperatura de 20 ºC es de 75 minutos.
Aplicación: Aplicar MAXEPOX BOND - G sobre la superficie a pegar utilizando para ello brocha de pelo corto, rodillo, espátula, etc. Dar una capa homogénea con espesor suficiente para asegurar el contacto en toda la superficie de pegado. El rendimiento oscilará entre 0,5 y 2,0 kg/m2, dependiendo del estado de la superficie.
Advertencias sobre la aplicación: MAXEPOX BOND - G ha sido diseñado para ser aplicado sobre superficies secas y con temperaturas de endurecimiento superiores a 5 ºC. Si el hormigón tiene humedad no basta con secar la superficie con aire caliente, pues la humedad del hormigón en masa volverá a aflorar rápidamente a la superficie.
MAXEPOX BOND – G no endurece si la temperatura es inferior a 5 ºC, en cuyo caso deberán crearse en el soporte unas condiciones superiores al menos durante el tiempo que tarda el curado. Consultar la tabla de datos técnicos (a 10 ºC, el tiempo es de 5 días).
Tiempo abierto: El elemento a pegar sobre la superficie aplicada deberá ser colocado en el intervalo de tiempo abierto. Consultar la tabla de datos técnicos (a 20ºC el tiempo abierto es de 2 horas).
Limpieza: Las herramientas pueden limpiarse con MAXEPOX SOLVENT. No emplear sin embargo disolvente alguno para la limpieza personal, debiéndose utilizar jabón, detergentes o productos especiales.

Presentación

MAXEPOX BOND - G se presenta en sets predosificados de 2 y 5 kg.

Almacenamiento

Un año conservado en los botes herméticamente cerrados en un lugar templado y seco, evitando temperaturas por debajo de 5 ºC y exposición directa al sol.
Almacenamientos prolongados y por debajo de 5 ªC producen la cristalización del producto. En tal caso, para devolver al producto sus condiciones normales debe calentarse a 80 - 90 ºC mientras se agita regularmente.

Precaución

Evitar el contacto con la piel, mucosas, etc. No aspirar los vapores que puedan producirse por calentamiento o combustión. Observar las precauciones habituales necesarias para la aplicación de este tipo de productos.

Datos Técnicos

Proporcion componentes A : B (en peso) | 1 : 0,48
Pot life 10 ºC / 20 ºC / 30 ºC (minutos) | 150 / 75 / 20
Tiempo abierto 10 ºC / 20 ºC / 30 ºC | 4 h / 2 h / 45 min
Tiempo curado 10 ºC / 20 ºC / 30 ºC (días) | 5 / 4 / 3
Resistencia a Compresión (Kp/cm2, 24 h. 20 ºC) | 800
Resistencia a flexión (Kp/cm2, 24 h. 20 ºC) | 200
Módulo de elasticidad (Kp/cm2, 24 h. 20 ºC) | 170.000
Temperatura mínima endurecimiento (ºC) | > 5
Consumo ( kg/m2) | 0,5 - 2,0

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.