MAXQUICK®
REVESTIMIENTO IMPERMEABLE EN BASE DE CEMENTO, DE TEXTURA FINA, PARA ACABADO DECORATIVO DE EXTERIORES Y PISCINAS.

Descripción

MAXQUICK es un acabado decorativo para exteriores, formulado en base de cemento y cargas minerales que permiten su uso como revestimiento final para morteros de cemento, hormigones, prefabricados y cerámicas.

Usos

- Como capa final de pintura para piscinas aplicable sobre enfoscado o MAXSEAL.
- Acabado decorativo para exteriores en fachadas.
- Sobre hormigón visto deteriorado, no quita formas y ofrece una misma apariencia de color.

Ventajas

- Rendimientos elevados en su consumo.
- Decora e impermeabiliza en una misma función.
- Transpira, no crea condensaciones internas.
- Su duración es superior a una pintura.
- Se presenta en seis colores.
- Lavable, fácil de limpiar con agua.
- Sella y llena los poros de enfoscados de mortero, hormigón y cerámica.

Instrucciones

Preparación de la superficie.
Limpie toda suciedad, polvo, grasa, etc., o cualquier elemento extraño. Las fisuras, grietas o coqueras deben sellarse con MAXREST. Riegue la superficie a pintar y espere entre 5 y 10 minutos antes de comenzar la aplicación.

Mezcla del MAXQUICK.
Utilice un recipiente limpio y ponga parte del MAXQUICK que desea mezclar, añada agua gradualmente y proceda a mezclar, puede hacerlo manualmente utilizando una paleta para remover o mecánicamente con un taladro y disco que conseguirá mayor uniformidad de mezcla y rapidez.
Obtenga una mezcla cremosa y déjela reposar 15 minutos antes de aplicar, después, proceder a mezclarla de nuevo y seguidamente puede pintar.
Dé una capa uniforme cubriendo la superficie que desea pintar, realice cubriciones pequeñas y procure finalizarlas rápidamente, pasado un tiempo no debe retocar, si precisara hacerlo vuelva a dar otra mano una vez seca.
No aplique MAXQUICK sobre superficies embebidas de agua y espere a que desaparezca el agua superficial.
Como orientación ponga 7 litros de agua por cada envase de 25 kgs. Si la superficie donde se va a aplicar es muy lisa, utilice MAXCRYL para preparar la mezcla del MAXQUICK, use una parte de MAXCRYL y tres partes de agua, este líquido resultante úselo para el amasado de MAXQUICK. También puede aumentarse esta proporción en función de las condiciones de la superficie a tratar.
En tiempo caluroso. Debe evitarse aplicar MAXQUICK a pleno sol, si hubiera que trabajar en estas condiciones recomendamos el uso de MAXCRYL y regar abundantemente la superficie antes de la aplicación, riegos posteriores en forma de pulverización ayudan a un mejor curado.
En tiempo frío. Sólo se humedece la superficie antes de aplicar MAXQUICK y debe usarse en la mezcla MAXCRYL.
En temperaturas inferiores a los 5°C no debe aplicarse MAXQUICK, incluso si se prevee un descenso de temperatura dentro de las 20 horas siguientes después de su aplicación.

Herramientas.
Use una brocha compacta de pelo o fibra artificial fina, rodillo de espuma, o pistola para proyectar materiales de cemento.

Casos de Aplicaciones

Solución de piscinas.
Dos capas de MAXSEAL para impermeabilizar y una capa de MAXQUICK como acabado.

Solución fachadas y paramentos sometidos a ambientes agresivos, que precisan impermeabilizar y decorar. Primera capa de MAXSEAL a brocha y segunda capa de MAXQUICK a brocha o rodillo.

Solución decorativa como pintura de exteriores.
Dos capas de MAXQUICK, la primera capa a brocha y la segunda a rodillo o pistola.

Consumo

0,2 - 0,5 kg/m2 y mano

Colores

Blanco, maffil, crema, verde, suave, gris perla y rosa.

Envases

Bidones de 25 kgs.

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.