MAXSHEEN® ELASTIC
REVESTIMIENTO ELÁSTICO PARA IMPERMEABILIZACIÓN Y DECORACIÓN DE FACHADAS EXTERIORES

Descripción

MAXSHEEN ELASTIC es un revestimiento basado en copolímeros acrílicos, que le confieren altas propiedades elásticas e impermeables. Está diseñado para la protección y decoración en aplicaciones exteriores sobre soportes habituales en construcción, tales como fachadas de ladrillo, hormigón, enfoscados, prefabricados, yeso, etc.

Usos

· Protección del hormigón frente a la carbonatación, ciclos hielo-deshielo, ambiente marino y demás condiciones ambientales agresivas.
· Impermeabilización frente al agua de lluvia en fachadas en general a la vez que le confiere un acabado decorativo.
· Impermeabilización y restauración de fisuras en fachadas.
· Como capa de acabado sobre MAXSEAL FLEX, MAXSEAL, CONCRESEAL PLASTERING para conseguir una textura y color en los casos que se requiera.

Ventajas

· Permite transpirar al soporte.
· Gran durabilidad y resistencia a la intemperie. No requiere mantenimiento.
· Su elasticidad le permite puntear microfisuras y soportar las dilataciones térmicas del soporte.
· Rápido secado, en función de la temperatura y humedad ambiente.
· Resistente a las manchas y suciedad.
· Fácil de limpiar, sólo con agua.
· Gran estabilidad de color, resistente a los rayos UV.
· Alta resistencia a la saponificación sobre soportes cementosos en general.
· No es tóxico ni inflamable.
· Monocomponente.

Instrucciones de aplicación

MAXSHEEN ELASTIC se presenta dispuesto para su uso. Sólo debe removerse para conseguir la uniformidad de la mezcla antes de ser empleado. Puede aplicarse a brocha, rodillo y pistola.

Preparación de la superficie: debe encontrarse limpia de polvo, grasas y eflorescencias, libre de cualquier resto de suciedad en general. La cal debe eliminarse totalmente.

Aplicación: sobre hormigón, enfoscados, fibrocemento, piedra, se dan dos capas, la primera se diluye en la proporción de 5 partes de MAXSHEEN ELASTIC y una de agua, se aplica como imprimación y después de dejar secar unas horas se da la segunda capa de MAXSHEEN ELASTIC pura. Si la superficie es muy porosa, humedecer con agua pero sin formar charcos y sin haber secado, aplicar la primera capa de imprimación.
Sobre yeso la imprimación de la mezcla se prepara al 30% de agua y MAXSHEEN ELASTIC.
En caso de superficies ya pintadas tratar de quitar la pintura, grasa y suciedad. En caso de duda realizar una prueba sobre el soporte.
Si hay presente revoques mal adheridos deben eliminarse y restaurar con MAXREST, resanando la superficie.
Pequeñas fisuras y juntas sometidas a movimientos se procederán a recubrir con una primera mano de MAXSHEEN ELASTIC. Posterioremente se extenderá una tira de 6-8 cm de ancho de malla de fibra de vidrIo o polipropileno o similar, de al menos 50 gr/m2 y se cubrirá finalmente con otra mano de MAXSHEEN ELASTIC.
Otros soportes consultar en cada caso.

Precauciones de uso

Tiempo caluroso: antes de aplicar la primera capa de imprimación, incluso la capa final, debe mojarse con frecuencia la superficie a tratar. Si las temperaturas son muy altos, recomendamos realizar la aplicación en las zonas fuera del alcance del sol.

Tiempo frío: no aplicar con temperaturas inferiores a 5ºC. En caso de prever lluvias después de la aplicación, abstenerse de realizar la aplicación.

Envase

Bidón de 25 kg.

Color

Blanco. Otros colores bajo petición.

Almacenamiento

En lugar cubierto y evitar temperaturas inferiores a 4° C. Su tiempo de conservación en envase cerrado es de 24 meses.

Datos técnicos

Aspecto | Pasta homogénea
Densidad | 1.3 gr/cm3
Viscosidad (a 25ºC) | 30.000mPa.s
Rendimiento total en dos manos | 0.4 – 0.6 kg/m2
Tiempo de secado (a 25ºC) | 1 a 2 horas
Adherencia sobre hormigón | > 20 kg/cm2
Alargamiento hasta rotura | 275 %

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.