PRIMER 1 ®
IMPRIMACION PARA SISTEMAS DE SELLADO EN BASE POLIURETANO

Descripción

PRIMER 1 es un líquido transparente a base de resinas de poliuretano en base disolvente que se utiliza para mejorar la adherencia de selladores de poliuretano como MAXFLEX 100 LM, MM y HM, así como los autonivelantes MAXFLEX 700 y 800.

Usos

- Imprimación para sistemas de sellado con productos de poliuretano en juntas
- Sometidas a esfuerzos y movimientos importantes
- Ejecutadas en soportes porosos

Aplicación

Preparación del soporte: PRIMER 1 debe ser aplicado sobre superficies no oxidadas, secas y libres de polvo, grasas, etc. La temperatura del soporte deberá estar comprendida entre +5º C y + 40º C.
Aplicación: La aplicación deberá hacerse antes de colocar en su sitio el fondo de junta MAXCEL, ya que el disolvente contenido en el PRIMER 1 podría dañarlo.
Aplicar PRIMER 1 sobre la superficie de los labios de la junta teniendo especial cuidado en aplicar uniformemente un pequeño espesor. La imprimación se protegerá del polvo, humedad y la suciedad durante todo el tiempo que dure su secado.
Si el soporte fuera excesivamente absorbente, puede aplicarse una segunda capa de imprimación una vez haya secado la primera.
Debido a la sensibilidad del PRIMER 1 a la humedad atmosférica, es imprescindible tapar bien el envase después de cada utilización. Se recomienda trasvasar la cantidad necesaria a emplear para el trabajo en curso a otro recipiente y tirar lo que haya sobrado de aquella al terminar. La aparición de sedimentos o el aspecto turbio del líquido es el resultado de la hidrólisis de los principios reactivos de PRIMER 1 en cuyo caso el producto no podrá usarse.
Realizar el sellado de la junta inmediatamente después del secado de PRIMER 1 con el fin de evitar que la superficie imprimada pueda ensuciarse

Precauciones

Contiene tolueno y poliisocianatos. Evitar contacto con la piel. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua y consultar un especialista. Utilizar en zonas ventiladas. Mantener fuera del alcance de los niños

Presentación

Envases de 250 ml.

Almacenamiento

Doce meses en su envase original sin abrir y protegido de la humedad. Almacenar en lugar ventilado y a una temperatura máxima de 30º C.

Datos Técnicos

Aspecto | Líquido translúcido
Base | Resinas de poliuretano en disolvente
Densidad (gr/cm3) | Aprox. 1,0
Tiempo de secado (min.) | 30 - 300
Rendiminento (m2 por litro) | 6 - 8
Temperatura de aplicación ºC | + 5º C < T < +40º C

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.