WATMAT®
MORTERO DE FRAGUADO RAPIDO PARA NIVELACION DE TAPAS DE REGISTRO

Descripción

WATMAT es un producto listo para su uso preparado a base de cementos especiales, sílices y aditivos que permiten la formación de un mortero de fraguado rápido para la nivelación de pozos de registro de nueva construcción y reparaciones para uso inmediato. Proceso de Aplicación de WATMAT en la colocación de Tapas de Registro en OUD BEIJERLAND HOLANDA

Usos

· Nivelación de tapas de registro.
· Anclaje de elementos de fijación de chapado de piedras en fachadas.
· Nivelación y recrecido en rampas o terrazas.
· Recibido de losetas.

Ventajas

- Colocación, en caso urgente, de tapas de registro en calles y vías públicas destinadas al tráfico de vehículos.
- Permite el tráfico rodado entre una o dos horas después de su aplicación.
- En su preparación sólo se mezcla con agua.
- El uso de MAXCRYL en su amasado proporciona mezclas más resistentes.
- Presenta buena adherencia al soporte y su color gris cemento entona con el ac abado del hormigón.
- Es inodoro y atóxico lo que hace del WATMAT el producto ideal para aplicaciones en lugares pocos ventilados.
- Impermeable. Muy baja absorción de agua.

Aplicación

Preparación de la superficie: Eliminar completamente el hormigón desprendido hasta llegar al soporte estructuralmente sólido, limpiar la superficie de polvo y restos de cualquier suciedad. Regar la superficie, sin crear charcos, antes de colocar el WATMAT.

Preparación de la mezcla: Mezclar con agua limpia la cantidad precisa de WATMAT en función del trabajo específico a realizar; como orientación 25 Kgs. de WATMAT necesitan entre 4,30 y 4,60 litros de agua.

Aplicación: Efectuada la mezcla, colocarla seguidamente en el anillo o boca del pozo, dándole a la misma la consistencia adecuada para que el WATMAT pueda ser trabajado; proceder a continuación a la inmediata colocación del soporte metálico realizando las operaciones de nivelación y remates exteriores e interiores. Transcurridos veinte minutos, colocar la tapa del pozo terminando con la capa final de asfalto.

Tipos

Para estación calurosa, verano, usar WATMAT-S. En tiempo fresco, con temperaturas inferiores a 15°C, emplear WATMAT-W.
Ambos pueden emplearse conjuntamente, mezclados o en diferentes capas en su colocación. No presentan incompatibilidad de uso ni diferencia de color.

Recomendaciones

- No realizar aplicaciones por debajo de 5°C, o sobre superficies heladas.
- No utilizar restos de masas anteriores para hacer nuevas mezclas. Emplear sólo agua limpia.
- No debe mezclarse el WATMAT con otros productos ni adicionarle más agua una vez mezclado en el tiempo de colocación.

Rendimiento

1 Kg. de WATMAT rellena aproximadamente 0,6 dm3.
Para completar hasta un nivel de 5 cm. en un pozo de 1m. de diámetro se encesitan aproximadamente 25 Kgs. de producto.

Presentación

Saco y bidón metálico de 25 Kgs.

Almacenamiento

Seis meses en caso y doce meses en bidón,en su envase original cerrado, en lugar seco y cubierto, protegido contra la humedad y las heladas.

Precauciones

Como todo producto cementoso el WATMAT es abrasivo y durante su preparación y aplicoción se deben usar guantes protectores de goma. Si el material le salpica los ojos, aclarar abundantemente con agua limpia y no restregar. Si la irritación continúa, consultar al médico.

Datos Técnicos

Caracteristicas:

Forma: | Polvo
Color: | Gris
Densidad en polvo: | 1.31 Kg/dm³
Densidad endurecido: | 2.20 Kg/dm³
pH: | 12.2
Módulo de elasticidad: | 290.000 Kp/cm²
Tiempo final de fraguado: | 15 minutos
Absorción de agua tras 28 días en inmersión (%). | 3,4

Resistencias Mecánicas:

EDAD | FLEXOTRACCION Kp/cm² | COMPRESION Kp/cm²
1 Hora | 28 | 100
2 Horas | 30 | 127
4 Horas | 31 | 136
1 Día | 38 | 151
28 Días | 59 | 398

Ensayo n° 14.896 del Instituto Eduardo Torroja de Madrid

Resistencia Química frente a diversas soluciones agresivas:

LIQUIDOS DE ENSAYO | OBSERVACIONES TRAS 28 DIAS DE INMERSION
Agua | Sin cambio aparente
Hidróxido Sódico al 10% | Sin cambio aparente
Acido Sulfhídrico | Sin cambio aparente
Gasolina | Sin cambio aparente
Aceite Mineral, SAE 30 | Sin cambio aparente
Xileno | Sin cambio aparente
Metil Etilcetona | Sin cambio aparente
Tricloroetileno | Sin cambio aparente

Ensayo n° 15.463 del Instituto Eduardo Torroja de Madrid, según norma ASTMC-267

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.