BISEAL® CEL
ADITIVO ESPECIAL PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES CELULARES

Descripción

BISEAL CEL es un aditivo líquido aireante que se utiliza para la confección de hormigones celulares de bajas densidades.

Usos

Fabricación de hormigones celulares ligeros en general.

Ventajas

· Producto concentrado de gran eficacia.
· Facilita la trabajabilidad del hormigón fresco.
· Cohesiona la masa evitando la segregación y exudación.
· Debido a su acción inclusora de aire disminuye la capilaridad del hormigón y aumenta su resistencia a los ciclos hielo/deshielo una vez endurecido.
· Los hormigones celulares creados con este aditivo son ligeros, por lo que son de especial importancia en recrecidos de soleras no sometidas a fuerte compresión posterior.
· Fácilmente bombeable.

Instrucciones de aplicación

Dosificación: Se añade directamente al agua de amasado a razón de 0,5% a 3 % en peso de cemento.

Mezclado: El hormigón celular que se puede preparar con este aditivo se hace con agua, cemento y BISEAL CEL.
Se introducen en una hormigonera agua, BISEAL CEL (según dosificación adecuada) y cemento. A continuación se mezcla con energía durante 5 a 10 minutos, teniendo en cuenta que cuanto más tiempo de mezcla se tenga, más revoluciones del mezclador y más concentración de aditivo se añada, se obtendrán densidades finales más bajas.
A modo de ejemplo, introduciendo en una hormigonera cemento, agua y una dosificación de BISEAL CEL del 2% en peso de cemento y batiendo después durante 8 minutos, se logra una densidad de 880 kg/m3.

Puesta en obra: Una vez hecha la mezcla, ésta se puede bombear por medio de bombas de hormigón convencionales o de máquinas como las de proyección de mortero sin la aplicación de aire en la boquilla.

Precauciones

· Evitar el contacto con la piel y los ojos.
· Utilizar guantes y gafas de seguridad.
· En caso de existir contacto con la piel, lavar con agua templada y jabón.
· En caso de existir contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua y acudir al Servicio Médico.
· Es un producto no inflamable.

Presentación

Bidones de 220 litros y contenedores de 1000 litros.

Rendimiento

De 0,5 a 3% del peso de cemento, según la densidad a lograr.

Almacenamiento

Doce meses en su envase original cerrado, en lugar seco y con temperaturas superiores a 4ºC.

Datos técnicos

Densidad (g/cc) a 20ºC | 1,010± 0,05
Color | Amarillento
Solubilidad en agua | Total
pH | 10,5
Aspecto | Líquido

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.