MAXCLEAN ® R
GEL LIMPIADOR CONCENTRADO PARA LA ELIMINACIÓN DE PINTURAS SINTÉTICAS

Descripción

Limpiador de aspecto pastoso gelatinoso, de alta concentración y tensoactivo, formulado para quitar pinturas sintéticas a manera de gran decapante

Usos

Sirve para quitar:

- Poliuretano al disolvente.
- Poliuretano al agua.
- Epoxi al agua.
- Epoxi al disolvente.
- Epoxi sin disolvente.
- Acrílicos.
- Vinil Veova.
- Estireno-acrílico.
- Esmalte.
- Barniz clásico al disolvente.
- Alquídicas.
- Clorocaucho.

Ventajas

- Gran poder de penetración (atraviesa varias capas de pintura o revestimiento).
- No contiene ácidos ni álcalis.
- Bajo indice de evaporación, aumentando su vida útil y evita que la pintura vuelva a adherirse.
- Es de rápida acción, reduce trabajos de rascado, lijado, cepillado con alambre o granallado.
- Tensoactivo.

Modo de aplicación

Se aplica con brocha, pincel, rodillo o espátula sobre la superficie a limpiar, dejando actuar de 10 a 15 minutos hasta que la capa de pintura se arrugue. Aplicar en capa gruesa tanto en superficies horizontales como verticales. Finalmente se quita con espátula, estropajo, agua a presión, o cepillo de alambre.
Repetir tantas veces como sea necesario. Es conveniente dejar secar bien la superficie limpia y lavarla si es posible antes de revestir de nuevo.

Preparación de la superficie

No requiere ningún tratamiento especial previo, si bien se recomienda un ligero lijado.

Datos técnicos

- Color: Transparente blanquecino.
- Densidad: 1,150 kg / lt ± 0,050
- Viscosidad: 8500 ± 2500 mPas.

Rendimiento

Aproximadamente. 4 m2 / lt

Limpieza de herramientas

Con abundante agua limpia.

Presentación

Lata 5 kg.

Almacenamiento

1 año, en sus envases originales y bien cerrados.

Seguridad

- Evitar el contacto con la piel y los ojos, usar ropas adecuadas, guantes de caucho y gafas protectoras, mascarillas.
- Evitar su inhalación (muy tóxico), contiene Cloruro de Metileno.
- Alejar el producto del fuego y del alcance de los niños.
- En interiores aplicar con buena renovación de aire, usando mascarilla cuando las condiciones de ventilación no son satisfactorias.
- Inflamable.
- En días calurosos, abrir el envase alejando la cara de la boca de este.
- Si existiere contacto con la piel, lavar con agua templada y jabón, en caso de contaminación de ojos, lavar abundantemente con agua, mínimo 15 minutos y solicitar urgentemente asistencia médica.

Frases R y S

R40 Posibilidad de efectos irreversibles.
S2 Mantengase fuera del alcance de los niños.
S23 No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles (denominación adecuada (S) a especificar por el fabricante).
S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.
S36/37 Usar indumentaria y guantes de protección adecuados.

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.