MAXMORTER®
CEMENTO ESPECIAL PARA LA FABRICACION DE MORTEROS COLA APTOS PARA COLOCAR MOSAICOS, BALDOSAS Y AZULEJOS CERAMICOS EN CAPA GRUESA

Descripción

Es un cemento especial aditivado para que al combinarse con la arena adecuada produzca un mortero-cola para alicatados en interiores directamente sobre el muro sin ser necesario un previo revoco.

Propiedades

- Por su formulación con los retenedores de agua adecuado evita el mojado del soporte o la cerámica.
- Fácil manejabilidad y puesta en obra con una notable mejora de rendimientos.
- Una buena adherencia a las diferentes clases de soportes.
- Ausencia de fisuras en capas gruesas.
- Excelente tixotropía y elasticidad que aumenta el rendimiento del material.

Instrucciones de Aplicación

Mezclar una parte de MAXMORTER con cuatro de arena, poniendo la cantidad de agua normal para un mortero de esta dosificación.
La arena debe ser de río con buena distribución granulométrica entre 0 y 3 mm., no siendo recomendables arenas de granulometría muy fina y las de granolometría uniforme.
Las arenas se encontrarán limpias de polvo y arcilla.
La arena debe ser la adecuada, ya que de su calidad dependen las buenas propiedades del mortero.

Rendimiento

Depende del estado de igualación del soporte. Puede calcularse orientativamente para espesor medio de 10 mm. unos 4 kg/m² de MAXMORTER.

Presentación

Se presenta en sacos de 22 kg.

Almacenamiento

El tiempo máximo de almacenamiento es de un año en envases originales, bien cerrados y debidamente protegidos de la interperie y humedad.

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.