MAXROAD® EXPRESS
MORTERO EN BASE DE CEMENTO, DE FRAGUADO MUY RAPIDO, PARA REPARACION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON EN PEQUEÑOS O GRANDES VOLUMENES

Descripción

Mortero cementoso, de fraguado muy rápido, que desarrolla altas resistencias a compresión que permite abrir al tráfico pesado muy poco tiempo tras la colocación.

Usos

· Reparaciones urgentes de pavimentos sometidos a trafico que requieren puesta en servicio inmediata tales como:
- Pistas de hormigón en aeropuertos, dañados por tráfico o por cráteres de bombas.
- Tableros de puentes.
- Rampas y accesos a edificios industriales, etc.
· Como producto puro para parches de pequeño volumen.
· Como ligante, añadiendo arena y gravilla hasta el 50% en peso para parches hasta 2m3.

Ventajas

· Fraguado muy rápido.
· Altas resistencias mecánicas.
· Buena adherencia.
· Puede aplicarse en superficies húmedas.
· Soporta trafico a 30ºC tras 1 hora de su colocación aproximadamente.
· Resistente a ciclos hielo-deshielo.
· No contiene cloruros.
· Fácil de aplicar.
· Producto de un solo componente.

Instrucciones de aplicación

Preparación de la superficie. La superficie a reparar debe estar limpia, estructuralmente libre de grasa y aceite, etc., antes de la aplicación del MAXROAD EXPRESS. No aplique en capas demasiado finas, bien corte con radial o pique el borde del parche a espesores de 3 cm.

Mezcla del producto puro. Amase bien el producto con una proporción aproximada de 13% al 14% de agua limpia (3.25 a 3.5 litros de agua por saco de 25 Kg. de MAXROAD EXPRESS, con el producto puro. Mezcle hasta que el producto alcance una consistencia de mortero (2 minutos si se amasa a mano o 1 minuto utilizando medios mecánicos).

Aplicación del producto puro. Antes de aplicar MAXROAD EXPRESS, humedezca la superficie a tratar. A continuación aplique en su consistencia normal, apretando el producto contra los bordes y el fondo del parche. La nivelación puede hacerse con llana o regla. Evite crear fisuras si el material ha comenzado a fraguar. Como acabado final, se puede usar una llana o regla para una superficie lisa o con un rodillo de textura para una superficie antideslizante.
Una vez que el material ha perdido su brillo superficial, puede procederse a su curado, bien aplicando un producto de curado específico como el MAXCURE o para un mejor curado, humedezca el material al menos una hora tras la colocación.
Aplicación del material como ligante para grandes volúmenes (Hasta 2m3) Al llenar un parche de gran volumen como un cráter de bomba en una pista o parches de gran profundidad (mas de 1 a 2 mts. de profundidad). El escombro resultante puede usarse como relleno del hueco, compactando con un rodillo vibrante o similar, dejando una profundidad máxima de 30 cm.
Con el fin de tener una reparación homogénea, debe disponerse de equipo de amasado apropiado con el fin de que haya una producción continua de material, tal como una hormigonera.

Para parches con espesor de 5 a 10 cm.
Para parches de 5 a 10 cm añada a 25 Kg. de MAXROAD EXPRESS, hasta 25 kg. de árido limpio y seco de 3 a 10 mm de diámetro máximo y granulometría continua. Mezcle los áridos secos y el MAXROAD EXPRESS antes de añadir agua. La cantidad de agua puede aumentarse hasta el 18 % o 4.5 litros por cada 50 kg. de mezcla de material, hasta que el material comience a ser trabajable.
Para parches de más de 10 cm. hasta 30 cm.
Para parches de 10 a 30 cm. añada a 25 kg. de MAXROAD EXPRESS, hasta 25 kg. de árido limpio y seco de 3 a 25 mm de diámetro máximo y granulometría continua. Mezcle los áridos secos y el MAXROAD EXPRESS antes de añadir el agua. La cantidad de agua puede aumentarse hasta 18 % o 4.5 litros por cada 50 kg. de mezcla de material, hasta que el material comience a ser trabajable.

Consumo de producto

1 Kg. de MAXROAD EXPRESS puro rellena 500 cm³
1 Kg. de MAXROAD EXPRESS con 50% de árido, de 3 a 10 mm de diámetro, para parches de 5 a 10 cm. llena aproximadamente 800 cm3.
1 kg. de MAXROAD EXPRESS con 50% de árido, de 3 a 25 mm de diámetro, para parches de 10 a 30 cm. llena aproximadamente 900 cm3.

Precauciones

Temperatura: No lo aplique sobre superficies heladas o cubiertas de escarcha o con temperaturas por debajo de 5° C.

Tiempo de fraguado. Para obtener una superficie que debe abrirse al trafico tras una hora, la velocidad de fraguado puede regularse utilizando la temperatura del agua. Con el fin de acelerar el fraguado a bajas temperaturas, caliente el agua a una temperatura templada. (25ºC).
Al aplicar a temperaturas sobre 35 ºC, mantenga el material y el agua a la sombra con el fin de disponer de suficiente tiempo abierto para la colocación.
También hay un efecto de aceleración del fraguado cuanto mayor es el volumen de la reparación, debido a la reacción exotérmica de la hidratación del cemento.
MAXROAD EXPRESS no es apropiado para reparar pavimentos asfáltico.

Manipulación: MAXROAD EXPRESS no es tóxico, pero es un producto abrasivo. Al colocarlo, debe tenerse utilizarse guantes y gafas de seguridad. En caso de que entre en contacto con la piel, enjuague a fondo con agua y jabón, pero no frote. Busque atención médica si la irritación continúa.

Presentación

Bidones de 25 Kg.

Almacenamientos

Dieciocho meses en bidones, en su envase original, en un lugar seco y a temperaturas por encima de 4ºC.

Datos técnicos

Valores para material sin adición de áridos
Agua de amasado, % : | 15,0 ± 0,5
Densidad en polvo Kg/m³ | 1.220 ± 50
Densidad del material endurecido, Kg/m³ : | 2.040 ± 50
Tiempo de trabajabilidad (minutos) | 50
Nivelación del material fresco | Buena
Nivelación tras 30 minutos | Algo
Tiempo de fraguado: Inicial: Final: | 60 105
Resistencia a compresión (Kg/cm2) 2.5 horas 3 horas 4 horas 8 horas 24 horas 28 días | 101 163 210 270 304 520
Resistencia a flexión (Kg/cm2) 2.5 horas 4 horas 24 horas 28 días | 22 31 50 75
Cloruros (Cl), % | Ninguno

Ensayos realizados a 18ºC y 13.5% de agua de amasado.

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.