MAXSEAL® SUPER
REVESTIMIENTO CEMENTOSO IMPERMEABILIZANTE POR OSMOSIS

Descripción

MAXSEAL SUPER es un mortero suministrado en polvo, a base de aglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados y aditivos, para formar un revestimiento impermeable tanto a presión directa como contra presión. Su especial formulación mejora el efecto osmótico de la aplicación, permitiendo la penetración en el hormigón a través de su sistema capilar. El producto cristaliza en el interior, impermeabilizando y protegiendo la estructura de hormigón. Ha sido diseñado para ser aplicado sobre hormigón fresco o fraguado, hormigón prefabricado, bloques de hormigón, enfoscados de cemento, pero también es apropiado sobre ladrillo y mampostería.

Usos

- Impermeabilización de muros y soleras de hormigón.
- Sótanos y y estructuras sujetas a presión de agua positiva y negativa.
- Impermeabilización y protección de cimientos de hormigón, muros de retención y losas de cimientos.
- Como revestimiento impermeabilizante para bloques de hormigón y paneles prefabricados.
- Como acabado decorativo e impermeable para silos y torres de refrigeración de plantas térmicas.
- Reparación e impermeabilización de canales de irrigación.
- Como recubrimiento para impermeabilizar presas y muros de contención.
- Para proteger e impermeabilizar hormigón en plantas de tratamiento de aguas.
- Impermeabilización de túneles y fosos de ascensor.
- Impermeabilización de piscinas.
- Impermeabilización de tanques de agua.

Ventajas

- Su penetración dentro del hormigón aporta un efecto de protección y sellado interno.
- Capa 100% impermeable, incluso en aplicaciones de inmersión permanente a altas presiones.
- Para aplicaciones de interior, especialmente sótanos, la capa aplicada resiste la presión hidrostática de las aguas subterráneas.
- Se puede aplicar sobre superficies húmedas.
- Resiste los efectos corrosivos del agua salada y de la polución atmosférica.
- Mucho más duradero que las pinturas y otros tipos de revestimientos.
- No tóxico para agua potable.
- Una vez aplicado, se puede pintar encima. También se puede cubrir con azulejos cerámicos como en piscinas y murales exteriores.

Preparación de la superficie

El soporte debe encontrarse limpio, y ser estructuralmente sólido, libre de polvo, yeso, pinturas, grasas, y aceites desencofrantes. Si la superficie ha sido previamente pintada o cubierta con cualquier otro tipo de tratamiento, este debe ser eliminado al menos en un 80%.

Las grietas deben manifestarse a una profundidad mínima de 1,5 cm. y restaurarse con MAXREST si no hay aparición de agua, y con MAXPLUG si existen infiltraciones de agua.

El acero superficial no estructural debe eliminarse al menos a 2 centímetros de profundidad y la superficie restaurarse con MAXREST o MAXPLUG.

Los soportes secos deben saturarse previamente con agua, sin dejar charcos.

Herramientas

Aplicación con brocha, cepillo o proyección: Para aplicaciones standard, MAXSEAL SUPER se puede aplicar con una brocha tipo fibra o con un cepillo tales como nuestro MAXBRUSH o MAXBROOM. Se puede aplicar también con spray, utilizando el equipo adecuado. Para las aplicaciones por proyección, las cuales luego se vayan a ver sometidas a presión de agua, y para que exista una perfecta cobertura de la superficie, es recomendable deslizar el cepillo o la brocha sobre la superficie recién aplicada.

Para este tipo de aplicación el producto se mezcla solo con agua, entre 6,25 y 6,75 litros. Aplicar una espesa capa para formar un revestimiento continuo y uniforme. No extender como si fuese una pintura. Aplicar en una sola dirección. La segunda capa se debe aplicar en la dirección perpendicular a la primera. Después de acabar el trabajo limpiar las brochas con agua y guardar para un uso posterior.

Aplicación por espolvoreo y fratasado : Para este caso, la aplicación se realiza cuando el hormigón fresco una vez regleado, comienza a adquirir suficiente resistencia para ser pisado pero aun se puede sacar la lechada por fratasado. Se espolvorea el producto con una dotación de 1,5 a 2, 5 kg. / m2, cuidando la continuidad de la aplicación y la suficiente dotación en toda la superficie. Seguidamente se riega para evitar el desecado superficial de la losa y que su fratasado resulte muy áspero. A continuación se fratasa para generar una película monolítica superficial, pudiendo regarse ligeramente durante el fratasado para una mejor penetración, o bien si las condiciones de humedad y temperatura lo aconsejasen para evitar un secado prematuro que impida la hidratación necesaria del MAXSEAL SUPER. Deberán cuidarse especialmente los puntos singulares como son: arranque de pilares, rincones, juntas de hormigonado, etc.

MAXSEAL SUPER también se puede espolvorear sobre el hormigón de limpieza y sobre refuerzos de acero. Este procedimiento no solo protege al refuerzo por si mismo, sino que previene el aumento de humedad dentro de las losas de los cimientos.

El hormigón de limpieza se humedecerá hasta la saturación, y después se espolvoreará por encima con MAXSEAL SUPER usando entre 1,5 y 2,5 kg/m2 . El hormigón de la losa de los cimientos se puede verter después de una hora, una vez que MAXSEAL SUPER ha endurecido y se ha adherido al hormigón de limpieza, procurando no dañar no dañar la aplicación anterior.

Temperatura de aplicación

Para las temperaturas del verano, humedecer la superficie con gran cantidad de agua. Se puede regar la superficie incluso después de haber aplicado MAXSEAL SUPER si el proceso de secado es demasiado rápido. En invierno no aplicar con temperaturas inferiores a 5ºC o si se esperan esas temperaturas en un plazo de 24 horas. No aplicar sobre superficies heladas. La temperatura ideal de trabajo es entre 15ºC y 20ºC. No aplicar en superficies exteriores si se espera lluvia dentro de las cuatro o seis horas siguientes a la aplicación.

Precauciones

MAXSEAL SUPER no es tóxico, pero es un compuesto abrasivo en su composición. Al amasar y colocar en obra debe tenerse en cuenta no aplicar ni mezclar con las manos sin la protección de guantes de goma. Las salpicaduras en los ojos deben enjuagarse con abundante agua limpia sin restregar. Acudir al médico si la irritación permanece.

Presentación

Sacos y bidones metálicos de 25 kg.

Colores

Gris, blanco y gris perla

Almacenamiento

Doce meses en sacos y dieciocho meses en bidón, en su envase original cerrado, en lugar seco, cubierto y protegido de heladas.

Datos técnicos

Granulometría máxima (mm) | 0,63
Densidad en polvo (gr/ cm3) | 1,150±0,050
Agua amasado (% peso s/ prod.) | 26±2
Tiempo abierto de aplicación (minutos, 20 °C) | 30
Resistencia a compresión (MPa) | >40
Resistencia a flexión (MPa) | >8
Presión de impermeabilización (ATM) | >10
Adherencia al hormigón (MPa) | >2

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.