BISEAL® MRL
DESENCOFRANTE EN BASE ACUOSA PARA ENCOFRADOS DE MADERA

Descripción

BISEAL MRL es un aceite emulsionado en agua, para el desmoldeo de encofrados de madera o tableros, para hormigón ejecutado in situ.

Usos

- Desencofrado de piezas de hormigón in situ, con encofrados de madera.

Ventajas

- Fácil desencofrado del elemento.
- Gran capacidad antiadherente.
- Buena penetración en la madera

Instrucciones de aplicación

Preparación de la superficie. La madera deberá estar seca, limpia de polvo de cemento, eliminándose restos de desencofrados previos, grasas, y otros restos extraños.

Aplicación. BISEAL MRL admite la adición de hasta 10 litros de agua por bidón de 25 litros. El producto se aplica mediante brocha, rodillo o pistola hasta empapar bien la madera, en una o dos capas, según la absorción de la misma. Espere de 15 a 30 minutos antes de la colocación del hormigón.

Precauciones

- Aplicaciones excesivas pueden producir manchas en el hormigón.
- rocure que la aplicación sea homogénea en toda la superficie del encofrado.
- BISEAL MRL no es un producto tóxico, pero al colocar en obra debe tenerse en cuenta no utilizar las manos sin la protección de guantes de goma o gafas de seguridad. Las salpicaduras en los ojos deben enjuagarse con abundante agua limpia sin restregar. Acudir al médico si la irritación permanece.

Presentación

Bidón de 220 litros y garrafas de 25 litros.

Almacenamiento

Doce meses, en su envase original cerrado, en lugar seco, cubierto y protegido de heladas.

Datos técnicos

Densidad ( kg / dm3) | 0,99 ± 0,01
Color | Lechoso

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.