MAXURETHANE® DECOR
PROTECTOR DECORATIVO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA A LOS ATAQUES AGRESIVOS CON GASOLINA, GASOIL Y ACEITES LUBRIFICANTES

Descripción

MAXURETHANE DECOR es un sistema basado en el revestimiento MAXURETHANE para la protección decorativa de pavimentos de hormigón.

Usos

- Como sellador antipolvo en pavimentos de hormigón.
- Como acabado decorativo de suelos de naves de fabricación, parkings y almacenes por su adherencia, elasticidad y resistencias químicas.
- Como acabado decorativo de pistas de patinaje, polideportivos, discotecas, gimnasios, etc. por su alta resistencia al desgaste por abrasión.

Ventajas

- Secado rápido.
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Excelente estabilidad.
- Alto brillo.

Instrucciones de Aplicación

Preparación de la superficie. Antes de la aplicación, la superficie a recubrir deberá estar seca, libre de polvo, grasa, etc.
MAXURETHANE puede ser aplicado a brocha, rodillo o pistola air-less o aerográfica.
El sistema MAXURETHANE DECOR generalmente consta de tres capas.
La primera, de imprimación, consiste en la aplicación de MAXURETHANE diluido con MAXSOLVENT al 50%.
La segunda capa es la de color, que es la mezcla de MAXURETHANE con el pigmento según se especifica en el capítulo Envasado. Es importante tener en cuenta que la mezcla de pigmento con el MAXURETHANE debe hacerse en el momento de la aplicación, debido a que la mezcla presenta una vida limitada (aproximadamente 1 -2 horas, dependiendo de la temperatura).
Y una capa final de MAXURETHANE puro.
Cada capa se puede aplicar una vez se pueda pisar la anterior, pero antes de 24 horas a ser posible. Si hubiera transcurrido mucho más tiempo o la superficie hubiera entrado en contacto con agua u otros líquidos, es conveniente, lijar la superficie antes de aplicar la siguiente capa. Revestimientos antideslizantes. La solución se puede hacer antideslizante si se espolvorea sobre la primera mano en fresco (generalmente la de imprimación) arena de sílice hasta la total cubrición de esa capa. Antes de aplicar la siguiente se deberá barrer y aspirar a la perfección la arena suelta hasta que únicamente queden las partículas fuertemente adheridas.
Para este fin también pueden utilizarse aridos coloreados que permiten obtener un acabado decorativo a la vez que antideslizante.

Curado

Las condiciones idóneas de curado son entre 15 y 30° C de temperatura y, 35 y 75% de humedad relativa del aire.
El sistema MAXURETHANE DECOR no deberá entrar en servicio hasta haber transcurrido un mínimo de 72 horas a temperatura de 20 ° C.

Precauciones Especiales

Se recomienda no aplicar el producto con temperaturas inferiores a 10° C y/o humedad relativa del aire inferior al 35%, ya que aumentaría el tiempo de secado lo suficiente para poder causar la polimerización del producto antes que la eliminación del disolvente, lo que podría ocasionar el cuarteado del film.
La acción directa de los rayos ultravioleta sobre el producto aplicado pueden originar perdida de brillo y amarilleamiento, perceptible sobre todo en colores claros.
La tapa y borde del envase para conservar el producto deben limpiarse antes del endurecimiento del producto, cerrándose herméticamente. Asimismo el equipo utilizado debe de limpiarse antes del endurecimiento.
Las herramientas de trabajo una vez finalizado se limpiarán con el disolvente MAXSOLVENT.
MAXURETHANE y la pasta pigmentaría son productos inflamables y se deben observar todas las precauciones reglamentarias en cuanto a su manipulación, transporte, almacenaje y condiciones de aplicación.

Propiedades Físicas

Densidad a 20 + 2° C : | 0,957 g/cm3
Viscosidad a 20 + 2° C : | 40 segundos, Copa Ford no. 4
Contenido en sólidos : | 40 + 2%
Rendimiento : | Un litro de MAXURETHAENE cubre un área de 6 – 7 m2 dependiendo de la textura del soporte.
Resistencias químicas: | Alcoholes | excelente
Aldehidos | buena
Hidróxidos alcalinos | buena
Cetonas | buena
A. clorhídrico (< 20%) | buena
A. sulfúrico (< 10%) | buena
Cloruro sódico | buena
Gasoil, gasolina y kerosenos | excelente
Aceites y grasas | excelente
Acidos orgánicos | buena

Envasado

MAXURETHANE DECOR se suministra en sets constituidos por envases metálicos de 25 Lt. de MAXURETHANE y la proporción correspondiente de pigmento que varía según color, como se especifica a continuación:

> Gris: envase de 3 Kg.
> Rojo: envase de 2.5 Kg.
> Verde: envase de 2.5 Kg.
> Ocre: envase de 5 Kg.
> Blanco: envase de 5 Kg.
> Negro: envase de 0.5 Kg.

Almacenaje

MAXURETHANE y la pasta pigmentaria pueden almacenarse en los envases originales en lugar cubierto y seco protegido de la humedad, conservando sus propiedades durante un año.

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.