MAXFLOOR® CEM
MORTERO AUTONIVELANTE EPOXI-CEMENTO

Descripción

MAXFLOOR CEM es un mortero autonivelante en base de cemento y resinas epoxi modificadas.

Usos

- Mortero autonivelante de acabado para espesores de 1,5 a 3 mm.
- Regularización y nivelación de suelos, previa a la colocación del pavimento, como tarima, parquet, linóleo o moqueta.
- Reparación y parcheo de suelos con la adición de arena de cuarzo.

Ventajas

- Autonivelante. Su fluidez facilita una colocación rápida y sencilla.
- No necesita imprimación de ningún tipo
- Muy buena adherencia sobre soportes de hormigón, incluso húmedos.
- Impermeable al agua.
- Permite respirar a los soportes al ser permeable al vapor de agua.
- Acabado antideslizante mediante espolvoreo en fresco de arena de cuarzo.
- No ataca las armaduras.
- Mínimo riesgo de escamación o exfoliación.

Instrucciones de aplicación

Preparación de la superficie. El hormigón o mortero del soporte podrá estar seco o húmedo pero nunca encharcado. Deberá estar limpio de polvo, eliminándose restos de suciedad, grasas, óxidos, derivados petrolíferos y otros elementos extraños o débiles como las lechadas superficiales.
Estará bien nivelado y con una resistencia a compresión mínima de 25 MPa.

Mezclado. Agitar el componente A de MAXFLOOR CEM, y añadirlo sobre el componente B del mismo. A continuación mezclarlos durante medio minuto en un recipiente adecuado. Sobre la mezcla resultante, verter poco a poco el componente C hasta lograr una mezcla homogénea total.

Aplicación. MAXFLOOR CEM se extiende con una llana dentada o rastreles sobre el soporte, siendo aconsejable pasar, a los 5 o 10 minutos de su aplicación, un rodillo de púas para expulsar el aire ocluido y obtener un acabado uniforme.
Para realizar parcheos de más de tres milímetros de profundidad se pueden agregar áridos de cuarzo de un tamaño máximo de 2 mm. en la cantidad de 5 a 10 kg. por cada set de MAXFLOOR CEM, obteniéndose un mortero más tixotrópico.

Precauciones

- Nunca añadir agua a la mezcla.
- Utilizar solamente en interiores.

Presentación

Set de tres componentes de 30,55 Kg. en total

- Componente A : 1,40 Kg.
- Componente B : 4,15 Kg.
- Componente C : 25,00 Kg.

Seguridad

- Evitar el contacto con piel y ojos.
- Utilizar guantes y gafas de seguridad.
- Si existiese contacto con la piel, lavar con agua templada y jabón.
- Si existiese contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua y acudir al Servicio Médico.

Almacenamiento

Doce meses en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco y con temperaturas superiores a 4ºC.

Rendimiento

Aproximadamente 4,5 kg/m2 de producto y 2 mm. de espesor.

Datos técnicos

Mezcla: |
Vida de la mezcla (20ºC) | 20 minutos
Densidad en masa (g/cc) | 2,0 ± 0,05
Adherencia 28 días sobre hormigón (MPa) | Rompe el hormigón
Resistencia a compresión a los 28 días (MPa) | >30
Espesor de la capa (mm) | 1,5-3
Temperatura de aplicación (ºC) | >8
Tráfico de personas (20ºC) | 24 horas
Color | Blanco y Gris

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.