CONCRESEAL® TOP
MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS

Descripción

Mortero monocapa impermeabilizante coloreado de gran adherencia para la protección y decoración de fachadas, disponible en tres versiones en función del acabado final.

- CONCRESEAL TOP – P: Acabado con árido proyectado
- CONCRESEAL TOP – R: Acabado raspado
- CONCRESEAL TOP – F: Acabado fratasado.

Usos

- Acabado impermeable y decorativo de fachadas y muros.

Ventajas

- Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua.
- Buena adherencia sobre los soportes tradicionales, como hormigón, ladrillo, bloques de hormigón o enfoscados.
- Económico, al suponer un ahorro importante de mano de obra y materiales frente a otros sistemas tradicionales de enfoscado y pintura.
- Su fabricación industrial garantiza la estabilidad del color, las características impermeabilizantes y resistentes, asegurando una calidad constante.
- Posibilita numerosas combinaciones de despiece, modulando y realzando el aspecto final de la fachada.

Instrucciones de Aplicación

Preparación de la superficie. El soporte sobre el que se aplicará CONCRESEAL TOP deberá ser resistente y haber alcanzado la madurez precisa para asegurar su estabilidad a efectos de retracción, movimientos, etc.

Antes de la aplicación se realizará una limpieza que asegure la eliminación de suciedad superficial, restos de desencofrante, grasas, pinturas, etc. Es deseable una buena planimetría de la superficie, cortando rebabas, rellenando huecos o extendiendo una capa de regularización, con el fin de evitar capas de espesores excesivos que además de antieconómicas, pueden presentar agrietamientos por retracción y cambios de tonalidad.

Cuando la superficie sea excesivamente lisa, es recomendable dotarla de una cierta rugosidad mediante picado con puntero, etc., con el fin de mejorar la adherencia. Puede utilizarse también un puente de unión como el MAXBOND (Boletín Técnico nº 10).

La superficie a revestir no debe estar demasiado seca. En tiempo caluroso, o si el soporte es muy absorbente, humedecer previamente sin formar charcos y esperar hasta que el agua sea absorbida.

Despiece de la fachada. Disponer sobre la superficie los junquillos de PVC, madera o aluminio. Estos cumplirán la doble función de servir como maestras en el extendido y regleado del mortero, y formarán, una vez sean retirados, el despiece de la fachada. Para ello, aplicar una franja de CONCRESEAL TOP de espesor no inferior a 5 mm. y, antes de que se produzca su fraguado, colocar y nivelar el junquillo que se habrá cortado previamente a medida.

Tratamiento de los puntos singulares. En las juntas estructurales, unión entre diferentes materiales como hormigón – ladrillo, dinteles, cajas de persiana, forjados, zonas curvas, etc. es recomendable armar CONCRESEAL TOP para evitar la fisuración producida por las tensiones derivadas en estos puntos.
Para este fin, extender una capa de CONCRESEAL TOP de espesor aproximado equivalente a la mitad del espesor final y colocar en fresco una malla de fibra de vidrio de luz 10 x 10 mm. La malla deberá recubrir 20 cm. como mínimo a cada lado de los puntos singulares.

Amasado y aplicación. El amasado puede realizarse a mano o bien mecánicamente para obtener una mayor homogeneidad. Mantener una proporción constante de agua por saco. No observar esta regla puede ocasionar diferencias de color en la superficie revestida.
Mezclar con las siguientes cantidades de agua limpia por cada saco de 25 kg. de material.

| Manual | Mecánicamente
CONCRESEAL TOP – P | 7 – 8 lt. | 6,5 – 7,5 lt.
CONCRESEAL TOP – R | 5 – 6 lt. | 4,5 – 5,5 lt.
CONCRESEAL TOP – F | 4,5 – 5.5 lt. | 4 – 5 lt.

Amasar durante 5 minutos hasta obtener una pasta homogénea. Dejar reposar el producto durante 10 minutos, y extender seguidamente con llana o proyectar con un equipo adecuado. Una vez amasado, el plazo para la aplicación y regleado es de aproximadamente una hora.

> CONCRESEAL TOP – P Extender el mortero sobre el soporte en un espesor de 10 a 12 mm. Se reglea y alisa. Entre 10 y 30 minutos después se proyecta el árido, y se plancha con la llana cuando el mortero empieza a endurecer.

> CONCRESEAL TOP – R Extender el mortero sobre el soporte en un espesor de 10 a 15 mm. Se reglea y alisa. Cuando el mortero endurece parcialmente (de 3 a 12 horas dependiendo de las condiciones atmosféricas), se raspa con llana de raspar, cepillo de púas, hoja de sierra, etc. Una vez seco el mortero, se cepilla para eliminar el polvo y las partículas sueltas.

> CONCRESEAL TOP – F Extender el mortero sobre el soporte en un espesor de 10 a 15 mm. Se reglea y alisa. Cuando el mortero ha endurecido parcialmente, (de 1 a 3 horas, dependiendo de las condiciones atmosféricas) se fratasa con fratás de esponja, madera, plástico, etc..

Precauciones

- No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.
- No extender sobre yeso ni sobre soporte no adherentes.
- No aplicar con temperatura ambiente inferior a 5°C o superior a 35°C medida sobre el soporte.
- Por encima de los 35°C deberán adoptarse las siguientes precauciones:
  - Mojar el soporte, previamente a la aplicación del CONCRESEAL TOP.
  - Regar el mortero aplicado, al final de la jornada de trabajo y antes de transcurran 24 horas desde su aplicación.

Las temperaturas bajas, heladas, lluvia o ambientes muy húmedos pueden producir procesos de carbonatación en la superficie de CONCRESEAL TOP que se manifiestan en la superficie como manchas de sales de color más claro y que aparecen entre el segundo y el décimo día después de la aplicación. Si se produjeran, se puede intentar eliminarlas mediante lavado con agua acidulada (una parte de ácido clorhídrico por cada diez de agua), enjuagando abundantemente a conciencia con agua limpia.

CONCRESEAL TOP no es un producto tóxico en su composición, pero como cualquier producto cementoso, en su aplicación deberán observarse las reglas correspondientes a este tipo de productos.

Presentación

Sacos de 25 kg.

Colores

Disponible en 8 colores según cartas.

Almacenamiento

Doce meses en su envase original cerrado, en lugar seco y cubierto, protegido de las heladas.

Datos Técnicos

| "P" | "R" | "F"
Granulometría máxima (mm) | 1,0 | 1,2 | 1,2
Agua amasado (% peso s/ prod.) | 28 ± 2 | 21 ± 2 | 20 ± 2
Tixotropía | Buena | Buena | Buena
Tiempo abierto (minutos, 20 °C) | 60 | 60 | 60
Resistencia a flexotracción (kg/cm2) 28 días | 29 | 41 | 26
Resistencia a compresión (kg/cm2) 28 días | 98 | 105 | 100
Retracción (0/00) a 28 días | 1,1 | 0,3 | 1,1
Densidad del producto en polvo (gr/cm3) | 1,150 ± 0,050 | 1,400 ± 0,050 | 1,450 ± 0,050
Densidad del producto en pasta (gr/cm3) | 1,600 ± 0,050 | 1,750 ± 0,050 | 1,800 ± 0,050
Densidad del producto fraguado (gr/cm3) | 1,450 ± 0,050 | 1,600 ± 0,050 | 1,650 ± 0,050
Rendimiento (kg / m2 / mm esp.) | 1,25 | 1,4 | 1,5
Coeficiente de capilaridad C | 1,1 | 0,9 | 1,0
Permeabilidad al vapor de agua (gr / m2 h mm / Hg) | 0,50 ± 0,05 | 0,47± 0,05 | 0,49 ± 0,05
Adherencia (kg./ cm2) | 6,0 | 7,4 | 5,0
DIT (Documento de Ioneidad Técnica) del instituto Eduardo Torroja para el CONCRESEAL TOP -R, número 354 fechado el 23 de Octubre de 2000.

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.