MAXGRIP®
MORTERO FLUIDO DE FRAGUADO RAPIDO PARA ANCLAJES

Descripción

MAXGRIP es un producto de base cementosa de fraguado rápido, fluido y sin retracción, especialmente diseñado para su empleo en anclajes de maquinaria, accesorios, etc., en el hormigón y la mampostería, que requieran una inmediata puesta en servicio.

Usos

- Anclajes de pernos y placas de cimentación.
- Anclajes de maquinaria pesada, pequeña maquinaria, motores, etc.
- Fijación de barandillas, postes, señales, parquímetros, bancos, asientos, etc.
- Fijación de tornillos en general, ganchos, poleas, etc.

Ventajas

- Fragua en 15 minutos.
- Se mezcla fácil y simplemente con agua.
- Resistencias mecánicas superiores al hormigón en el que se realiza el anclaje.
- Exento de retracción, expande durante el fraguado, garantizando una mayor resistencia frente a las solicitaciones a tracción del elemento anclado.
- No contiene partículas de hierro ni azufre, por lo que no puede ser deteriorado, oxidado ni afectado por el hierro ni el aluminio.
- Es impermeable, protegiendo el accesorio anclado frente a la corrosión.

Instrucciones de Aplicación

Apertura y preparación del taladro: El tamaño de los taladros en hormigón sano debe ser de un ancho tal que permita la introducción de los tornillos con sus arandelas. Como norma general, el diámetro será el triple del correspondiente al del perno o tronillo a anclar. Del mismo modo, la profundidad recomendada es de al menos cinco veces el diámetro.
Siempre que sea posible, se procurará dar al taladro forma de «cola de milano», con diámetro en el fondo mayor que el de la superficie.
Si el hormigón no está bien conservado o su resistencia no es elevada, se recomienda hacer un taladro más ancho e incrementar la profundidad de anclaje. En todo caso, el agujero deberá tener un tamaño tal que permita una fácil penetración del MAXGRIP entre el tornillo y la pared de la cavidad.

Ejemplos:

Ø perno mm. | Ø taladro mm. | Profundidad taladro R > 200 | Kg. MAXGRIP | Profundidad taladro R < 200 | Kg. MAXGRIP
10 | 30 | 100 | 0,15 | 200 | 0,30
15 | 50 | 200 | 0,75 | 300 | 1,00
25 | 80 | 200 | 2,25 | 300 | 3,35
(R: Resistencia del hormigón en el que se realiza el anclaje).

Limpiar el fondo y las paredes aspirando las partículas y el polvo que hayan podido quedar en la operación de apertura, para asegurar una buena adherencia. Colocar el elmento a anclar en el taladro y humedecer hasta la saturación.

Mezcla de MAXGRIP: Mezclar el material necesario para realizear el relleno con una relación agua/MAXGRIP de 1/6 aproximadamente (entre 3,75 y 4,25 litros por bidón de 25 kg.). La mezcla se hace con agua clara en un recipiente limpio. Debido a su fraguado rápido, no amasar más cantidad de la que pueda emplearse en los siguientes cinco minutos.
Con temperaturas inferiores a los 10° C, se recomienda emplear agua tibia para acelerar el fraguado. Por el contrario, el empleo de agua fria en tiempo caluroso permitirá un tiempo abierto para la colocación más largo.
Puesta en obra: Verter una cantidad pequeña de MAXGRIP en el hueco e imprimir un movimiento ascendente y descendente al tornillo para eliminar las burbujas de aire. Llenar después todo el agujero, vertiendo el MAXGRIP por un lado y elevando el recipiente para que el material fluido caiga con presión.
MAXGRIP fragua en 15 minutos, pero se recomienda no sujetar nada al anclaje ni poner tuercas antes de 60 ó 90 minutos. MAXGRIP va adquiriendo resistencia en su proceso de fraguado. En consecuencia, permitir el transcurso de un mayor tiempo cuando la maquinaria o el objeto a anclar sean pesados.

Precauciones

- No emplear por debajo de 5° C o si se preveen temperaturas inferiores en las siguientes 8 horas. Tampoco añadir soluciones anticongelantes al agua.
- No emplear restos de mezclas anteriores.

Rendimiento

1 Kg. de MAXGRIP rellena aproximadamente 500 cm³.

Almacenamiento

12 meses en sus envases originales sin abrir, almacenados en lugar cubierto y seco, protegidos contra la humedad y las heladas.

Presentación

Bidones de 25 kg y latas de 5kg.

Datos Técnicos

Resistencia a compresión | a los 90 min. | : 143 Kg./cm²
| a las 24 h. | : 292 Kg./cm²
| a los 7 días | : 444 Kg./cm²
| a los 28 días | : 551 Kg./cm²
Resistencia a la extracción en perno de 7/8" (22 mm.), anclado 8" (20,3 cm.) | : 110 Kg./cm²
Tiempo de fraguado l-Vicat | : 15 minutos

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.