MAXSHEEN® POOL
REVESTIMIENTO DECORATIVO PARA PISCINAS

Descripción

MAXSHEEN POOL es un revestimiento de alto calidad, compuesto por resinas en base acuosa y formulado especialmente como acabado decorativo de piscinas, estanques, fuentes, etc.

Usos

Acabado decorativo sobre soleras de hormigón, morteros de cemento y materiales de construcción en general empleados en la configuración de los vases de Las piscinas, estanques, fuentes, etc.

Ventajas

- No es tóxico. No contiene disolventes.
- Puede aplicarse a temperatures comprendidas entre 5 y 40° C.
- El revestimiento una vez seco forma una película flexible, resistente al contacto permanente con agua y permeable al vapor de agua.
- Es fungicida y bactericida, por lo que evita la formación de algas, hongos, liquenes, etc. Lavable con agua.
- Resistente al roce, a los rayos ultravioletas e infrarrojos, y a los algicidas e hipocloritos que normalmente se agregan a las piscinas.
- Forma barrera protectora frente al dióxido de carbono, iones clorhídrico y agua.

Instrucciones de Aplicación

El producto se presenta listo para su empleo. Unicamente precisa ser removido durante unos minutes para obtener una perfecta homogeneización. Puede aplicarse a brocha, rodillo de lana o pistola tipo air-less. Las herramientas se limpian con agua inmediatamente después de la aplicación.

A) En piscinas, estanques, fuentes, etc. nuevas:
Eliminar restos de desencofrantes, polvo, grasa, etc. El vaso debe encontrarse fraguado con un minima de 10 días.
Aplicar una primera mano y dejar secar de 4 a 5 horas mínimo.
Aplicar una segunda mano y dejar secar. No llenar la piscina de agua haste transcurrir un mínima de 7 dias, siendo deseable esperar 14 días siempre que sea posible.

B) En piscinas, estanques, fuentes, etc. ya pintadas:
Eliminar la pintura mal adherida. Lijar la pintura bien adherida y proceder a continuación como en el caso A) descrito anteriormente.

Rendimiento

De 3 a 4 m2/Kg total dos manes, dependiendo de la porosidad y absorción del paramento.

Presentación

Envases de 5 y 25 Kg.

Datos Técnicos

Densidad (Kg/dm3): | 1,15
Contenido en sólidos (%): | 76
Ciclos agua-calor: | Pasa 20 ciclos
Adherencia (ensayo cuadricula): | Muy buena. Sin desprendimiento
Secado al tacto (horas) (20° C): | 1
Secado total (horas) (20° C): | 2

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.