MAXELASTIC® STONE
REVESTIMIENTO TRANSITABLE PARA LA PROTECCION DE CUBIERTAS IMPERMEABILIZADAS CON MAXELASTIC

Descripción

MAXELASTIC STONE es un producto formado por una mezcla de copolimeros en dispersión acuosa y áridos de granolometría seleccionada. MAXELASTIC STONE es un mortero sintético que se presenta listo para ser extendido sobre impermeabilizaciones realizadas con MAXELASTIC, proporcionando una pavimento continuo que protege la impermeabilización de posibles daños causados por el tráfico.

Usos

- Protección transitable de impermeabilizaciones realizadas con MAXELASTIC.
- Ejecución de pavimentos continuos antideslizantes y decorativos.

Ventajas

- Es antideslizante y resistente a la abrasión.
- Por su naturaleza, es totalmente compatible con la impermeabilización ejecutada con MAXELASTIC sin necesidad de imprimacion, etc.
- Producto monocomponente, listo para su uso.
- Decorativo. Disponible en varios colores.

Aplicación

Preparación de la superficie: la superficie debe estar limpia y seca, libre de todo tipo de suciedad.
En aplicaciones sobre MAXELASTIC, MAXELASTIC STONE podrá extenderse desde el momento que la última capa de la impermeabilización de haya secado. (observar todas las recomendaciones de aplicación para el MAXELASTIC que figuran en su boletín técnico nº 18.00)
Sobre hormigones y morteros de nivelación, aplicar como imprimación una capa de MAXELASTIC diluida con hasta un 30% de agua en función de la porosidad del soporte.
Extendido: MAXELASTIC STONE se presenta 1isto para su uso y puede extenderse sobre la superficie con la ayuda de llana, rastra de goma o mediante la disposición de maestros del espesor adecuado y porterior regleado.
Puede extenderse en una única fase de trabajo al espesor requerido. Para garantizar una protección eficaz, trabajar en espesor media de 3 mm. evitando capas de espesor inferior a 2 mm.
Respetar todas y cada una de las juntas de dilatación que pueda tener la cubierta para permitir su libre movimiento sin crear tensiones. Procurar delimitar areas de trabajo que deberán quedar terminadas en cada fase para evitar juntas con formas irregulares. Los defectos de terminación, si existieran, pueden disimularse aplicando una lechada de MAXELASTIC STONE.

Precauciones

No aplicar por debajo de 5ºC ni cuando la humedad relativa sea superior al 90%. Tampoco cuando se prevea riesgo de lluvia o descensos bruscos de la temperature en las 24 horas siguiente a la aplicación.

Presentación

Bidones de 25 Kg.

Colores

Disponible en gris, rojo teja y blanco. Verde y negro bajo pedido. Otros colores bajo pedido y en función de cantidad.

Almacenamiento

12 mesas protegido del sol y de las heladas, y en su envase original cerrado

Datos Técnicos

Densidad: 1,7 kg/dm3
Rendimiento: 4 - 5 Kg/m2
Para otros datos relativos al ligante (MAXELASTIC), referirse al boletín tecnico nº 18.00

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.