MAXCLEAR® INJECTION
RESINA HIDROFUGANTE PARA INYECCIÓN DE MUROS CON HUMEDAD CAPILAR

Descripción

MAXCLEAR INJECTION es una resina líquida en base a siloxanos concentrados, sin disolventes, que al diluirse en agua se activa formando una microemulsión repelente al agua, altamente eficaz para formar una barrera protectora frente la humedad por ascensión capilar.

Aplicaciones

Tratamiento hidrofugante mediante inyección, por gravedad o a presión, para fachadas, muros y mampostería en general, tanto en interiores como exteriores, afectados por la humedad ascendente por capilaridad.

Ventajas

• Permite transpirar al soporte, no sella los poros.
• Aplicable sobre muros de gran espesor y con alto contenido de humedad.
• Gran poder de penetración y dispersión en soportes húmedos.
• No genera sales ni eflorescencias, no altera el acabado del soporte tratado.
• Producto concentrado de gran rendimiento, proporciona ahorro de transporte y almacenaje.
• Reduce costes de aplicación respecto a otros sistemas convencionales y no necesita mantenimiento.
• Respetuoso con el medio ambiente. No contiene disolventes orgánicos, no es tóxico ni corrosivo, mejora las condiciones en el lugar de trabajo de operarios e inquilinos.
• Sólo necesita agua potable para su dilución.
• Facilidad de limpieza.

Instrucciones de Aplicación

Preparación del soporte:
Retire cualquier pintura o mortero de enfoscado hasta una altura de 90 cm. por encima de la marca de la humedad capilar. Elimine las eflorescencias y sanear las partes sueltas, degradadas, juntas de mortero deterioradas, hasta encontrar un soporte sano y selle con MAXREST. Grandes cavidades y huecos en el soporte deberán también sellarse con MAXREST.

Preparación de los taladros:
Haga taladros en línea con un espaciado de 10-12 cm entre ellos, dependiendo de la absorción del soporte. Los taladros se realizan partiendo de la junta de mortero, con una inclinación hacia abajo de 30 a 45º en el caso de inyección por gravedad y de 15 a 30º para inyección a presión. A mayor espesor del muro, requerirá menor ángulo. En cualquier caso hay que tratar, si es posible, que el taladro atraviese al menos una fila horizontal de la junta de mortero, ya que es aquí donde se producirá la mejor dispersión de MAXCLEAR INJECTION una vez inyectado. La longitud del taladro debe ser 5 cm menor del espesor del muro. Limpie de restos sueltos y polvo el interior de los taladros con lanza de aire comprimido.
En el caso de tener un soporte no homogéneo en el interior, con cavidades o extremadamente poroso, se deberá inyectar previamente el mortero de inyección MAXGROUT INJECTION (Boletín Técnico nº 151) como relleno y sellado de los mismos.
Antes del fraguado de MAXGROUT INJECTION (30 min. aprox.), inserte una vara en el interior de los taladros para eliminar los restos que los obstruya y permitir la entrada posterior de MAXCLEAR INJECTION.

Preparación de la microemulsión:
Prepare una dilución de MAXCLEAR INJECTION:agua potable con una proporción comprendida entre 1:10 y 1:15. Vierta MAXCLEAR INJECTION sobre el agua. La microemulsión una vez preparada se deberá utilizar en el mismo día de trabajo.

Inyección por gravedad:
Coloque recipientes de alimentación adecuados o cartuchos en la boca del taladro. Rellene los recipientes varias veces, húmedo sobre húmedo, hasta la completa saturación del soporte.

Inyección a presión:
Este método es el más adecuado para conseguir la máxima dispersión y asegurar la total saturación del soporte, y será imprescindible cuando el contenido de humedad en el soporte sea superior al 50%.
Revista la zona inferior y 20 cm por encima del nivel de la inyección con MAXSEAL FLEX (Boletín Técnico nº 29), para evitar la salida de MAXCLEAR INJECTION por los poros y grietas durante la inyección.
MAXCLEAR INJECTION se inyecta con una presión comprendida entre 3 y 20 bares, a través de inyectores colocados en la boca del taladro, y dejando que actúe entre 5 y 10 minutos. La presión variará dependiendo de la resistencia del soporte, grado de saturación, porosidad, etc. Es preferible ejercer una menor presión pero permitiendo que actúe durante más tiempo.
En caso de humedad grave del soporte (> 80%), para acelerar la activación de MAXCLEAR INJECTION puede inyectarse después de 1 ó 2 días MAXCLEAR INJECTION CAT, y así obtener una más rápida formación de la barrera hidrofugante. Para tal fin puede utilizarse el mismo equipo empleado que MAXCLEAR INJECTION.
Pasados 3 ó 4 días, podrá procederse al sellado de los taladros con MAXGROUT INJECTION. Si se deseara dar un enfoscado posterior, transcurridos 14 días de la inyección puede revestirse la superficie con el mortero macroporoso THERMOSAN (Boletín Técnico nº 84), con su acabado decorativo e impermeble THERMOSAN-F (Boletín Técnico nº 85), aptos para soportes con humedad capilar.

Limpieza de herramientas:
Limpiar con agua abundantemente las herramientas y equipos empleados inmediatamente después de la inyección.

Consumo

El consumo de MAXCLEAR INJECTION variará en gran medida dependiendo del grado de saturación y porosidad del soporte. A modo orientativo éste puede oscilar entre 20 y 40 litros de la mezcla MAXCLEAR INJECTION / agua por metro cuadro de sección de muro, o lo que es lo mismo, una pared de 1 m de largo y 1 m de espesor, con taladros distanciados cada 10 cm, requiere de 2 a 4 litros de mezcla por taladro (0.125 – 0.250 kg de MAXCLEAR INJECTION puro en el caso de realizarse una dilución 1:15).

Si se empleara MAXCLEAR INJECTION CAT, el consumo estimado será un tercio de la cantidad total empleada de la mezcla MAXCLEAR INJECTION / agua.

Indicaciones importantes

• No mezcle distintos productos en el equipo de inyección sin limpiarlo previamente con agua.
• Limpie con agua la superficie del soporte en caso de que MAXCLEAR INJECTION rezume por los poros durante la inyección, para no perjudicar la adherencia de enfoscados posteriores.
• No emplee la microemulsión MAXCLEAR INJECTION / agua con más de un día de vida.
• Para cualquier aclaración o información adicional, rogamos consulten con nuestro Departamento Técnico.

Seguridad e higiene

MAXCLEAR INJECTION es un producto inflamable por lo que deben seguirse todas las precauciones de transporte, almacenaje y manipulación que exigen estos productos.

Utilice guantes y gafas protectoras durante la dilución y aplicación. Evitar el contacto con ojos y piel. Las salpicaduras en los ojos y piel deben enjuagarse con abundante agua limpia sin restregar. Acudir al médico si la irritación permanece. Existe Hoja de Seguridad de MAXCLEAR INJECTION a su disposición.

Datos técnicos

Color y aspecto | Líquido ámbar
Densidad | 0.95 gr/cc
Contenido de resina activa | 100 %
Contenido de disolventes | 0 %
Viscosidad (Copa Ford nº 4) | 15 s
Ratio de dilución producto:agua | 1:10 – 1:15
Punto de inflamación | 25 ºC
Toxicidad | Nula
Corrosividad | Nula
Presentación | Bidones de 5 y 25 lts
Conservación | 12 meses en envase original cerrado, cubierto y seco, con temperaturas entre 5 y 30ºC

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.