MAXCLEAR® GRAFFITI CLEANER
PRODUCTO DECAPANTE PARA LA ELIMINACION DE GRAFFITI

Descripción

Limpiador de aspecto pastoso gelatinoso, de alta concentración y tensoactivo, formulado para eliminar pintadas y graffiti.

Usos

Eliminación de graffiti.

Ventajas

- Gran poder de penetración, siendo capaz de atravesar varias capas de pintura o revestimientos.
- No contiene ácidos ni álcalis.
- Bajo índice de evaporación, aumentando su vida útil y evitando que la pintura vuelva a adherirse.
- Es de rápida acción, reduce trabajos de rascado, lijado, cepillado con alambre o granallado.
- Tensoactivo, disuelve con facilidad las pinturas.

Modo de aplicación

La superficie de aplicación no requiere ningún tratamiento previo en especial. MAXCLEAR GRAFFITI CLEANER se aplica con brocha, pincel, rodillo o espátula sobre la superficie a limpiar. Debe tratarse de aplicar una capa gruesa, tanto en superficies horizontales como verticales.

Después de dejar actuar MAXCLEAR GRAFFITI CLEANER entre 10 y 15 minutos, se elimina con espátula, agua a presión, o cepillo de alambre. Si la eliminación del graffiti o la pintura no hubiera sido completa, se repetirá la operación tantas veces como sea necesario.

Después de la limpieza con el MAXCLEAR GRAFFITI CLEANER, es recomendable revestir y proteger la superficie con el protector anti-graffiti MAXCLEAR GRAFFITI. Para ello, se dejará previamente dejar secar bien la superficie y se lavará de nuevo

Limpiar las herramientas tras la aplicación con abundante agua limpia.

Consumo

Aproximadamente 3 m2 / litro o 2.6 m2 / kg. de producto empleado.

Presentación

Latas de 5 kg.

Almacenamiento

MAXCLEAR GRAFFITI CLEANER se puede almacenar durante un año, en sus envases originales y bien cerrados.

Seguridad

- Evitar el contacto con la piel y los ojos, usar ropas adecuadas, guantes de caucho y gafas protectoras, mascarillas.
- Evitar su inhalación (muy tóxico), contiene Cloruro de Metileno.
- Alejar el producto del fuego y del alcance de los niños.
- En interiores aplicar con buena renovación de aire, usando mascarilla cuando las condiciones de ventilación no sean satisfactorias.
- Inflamable.
- En días calurosos, abrir el envase alejando la cara de la boca de éste.
- Si existiere contacto con la piel, lavar con agua templada y jabón, en caso de contaminación de ojos, lavar abundantemente con agua y solicitar asistencia médica.

Datos técnicos

Color | Transparente blanquecino
Densidad (kg/lt) | 1.150 ± 0.05
Viscosidad (mPas) | 8.500 ± 2500

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.