MAXRITE® S
MORTERO MONOCOMPONENTE PARA LA REPARACIÓN DE GRANDES SUPERFICIES POR PROYECCIÓN POR VÍA SECA

Descripción

MAXRITE S es un mortero monocomponente de fraguado normal compuesto por cementos especiales, áridos de granulometría seleccionada y resinas especiales que ha sido especialmente diseñado para la aplicación sobre grandes superficies. Su formulación permite la aplicación mediante proyección por vía seca sobre soportes de hormigón, bloques, mortero, piedra, etc.

Usos

Reparación y revestimiento de:

- Obras subterráneas, túneles, galerías..
- Muros de contención, taludes
- Puentes y estructuras
- Edificación industrial y residencial
- Recrecidos en soleras

Ventajas

- Monocomponente. Unicamente precisa agua para el amasado
- Buena adherencia sobre los soportes de construcción tradicionales.
- Su fraguado normal le permite endurecer sin tensiones.
- Trabajabilidad excelente
- Buena impermeabilidad
- Buena resistencia a los sulfatos, al hielo y a las sales del deshielo.
- Los revestimientos realizados con MAXRITE S protegen al soporte frente a la carbonatación.
- Su bajo modulo de elasticidad y fraguado normal permiten endurecimiento sin tensiones, lo que reduce el riesgo de exfoliación.
- Permite proyección por vía seca, con bajo nivel de rechazo y escasa formación de polvo.
- Diseñado para proyección por vía seca, con bajo nivel de rechazo y escasa formación de polvo.
- Buena tixotropía. Admite aplicaciones de hasta 5 cm de espesor por capa.
- No tóxico.
- Permite su proyección por vía húmeda.

Instrucciones de Aplicación

Preparación de la superficie: Los soportes deberán ser resistentes estructuralmente y encontrarse limpios, exentos de grasa, partículas sueltas, etc. Si existieran armaduras estas deberán tratarse convenientemente eliminando el óxido y realizando una conversión y protección con MAXREST PASSIVE (Boletín Técnico Nº 12.01).

La temperatura mínima de soporte y ambiente deberá ser superior a 8 ºC.

Imprimación: Generalmente no será necesaria. A juicio de los responsables técnicos, puede ser conveniente una imprimación con el puente de unión MAXBOND (Boletín Técnico Nº 10.00) o el de naturaleza epoxi MAXEPOX BOND.

Mezcla: Para amasado manual, se emplearán unos 3 litros de agua limpia y libre de contaminantes por cada 25 kg. de material. (12% a 13% en peso). Para la proyección por vía seca, la proporción de agua es menor (aproximadamente 9-10%).

Puesta en obra: Extender manualmente o proyectar el mortero sobre el soporte. No exceder un espesor máximo de 5 cm. para evitar descuelgues. Si el acabado previsto es fratasado, éste deberá hacerse inmediatamente después de haberse extendido o proyectado la última capa.

Recomendaciones adicionales

Las aplicaciones realizadas mediante proyección por vía seca deberán ser hechas por personal especializado. MAXRITE S ha sido diseñado para ser vertido directamente en la tolva. Un gunitador especializado ajustará convenientemente la cantidad de agua de manera que se obtenga un revestimiento compacto, con espesor uniforme y con rechazo mínimo.
Es necesario evitar una desecación excesivamente rápida. Adoptar las habituales medidas para mejorar el curado (riegos con agua, etc) o pulverizar el agente de curado MAXCURE (Boletín Técnico Nº 49.01) Proteger también de la lluvia y las heladas durante las primeras horas después de la aplicación. No aplicar por debajo de 8 ºC.

Consumo

Entre 2 y 2,2 kg /m2 y mm de espesor. Para proyección por vía seca considerar entre un 5% y un 10% en concepto de rechazo.

Presentación

Sacos y bidones de 25 kg y latas de 5 kg.

Almacenamiento

Un año en lugar cubierto, seco y en saco original sin dañar.

Datos Técnicos

Color ( polvo / endurecido ) | Gris claro / Gris oscuro
Granulometría (mm) | 0 – 3
Densidad aparente del producto en polvo (gr/cm3) | 1,3
Densidad del producto en pasta ( gr/cm3) | 2,1
Densidad del producto endurecido (gr/cm3) | 2,0
Fraguado (horas) (20 ºC) Inicio Final | 3 – 4 7
Resistencia a compresión (amasado 12%) (kg/cm2) | Superior a 400
Resistencia a flexotracción (amasado 12%) (kg/cm2) | Superior a 80
Resistencia a compresión (amasado 9%) (kg/cm2) | Superior a 500
Resistencia a flexotracción (amasado 9%) (kg/cm2) | Superior a 100
Adherencia a hormigón (kg/cm2) | Superior a 20

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.