MAXCLEAR® CONSOLIDATED

Descripción

MAXCLEAR CONSOLIDATED es un producto diseñado en base de compuestos de silicio. En su aplicación, la red capilar del material de construcción tratado absorbe el producto y lo hace penetrar en las zonas más profundas donde cristaliza ayudado por un catalizador neutro y reaccionando con la humedad del ambiente.
De esta manera, en aproximadamente unas dos semanas después de la aplicación (20ºC y 50% de H.R.), los compuestos de silicio se transforman en un gel en el interior del material tratado, aumentando su dureza.
MAXCLEAR CONSOLIDATED no contiene sin embargo ninguna sustancia hidrófoba, como xilosanos o siliconas. En consecuencia, la mayor impermeabilidad que el producto pueda conferir al material se debe a una disminución de la porosidad y no a un efecto hidrófobo en sí.

Usos

MAXCLEAR CONSOLIDATED se utiliza principalmente en la restauración de piedra natural, estucos y frescos dañados por la influencia de los agentes atmosféricos. Otros materiales como ladrillos y terracotas pueden consolidarse también.
MAXCLEAR CONSOLIDATED es apto para cualquier material de tipo mineral absorbente que, una vez saturado con el producto, recupera su porosidad y dureza iniciales.

Ventajas

- Fácil aplicación al tratarse de un producto mono-componente.
- Óptima penetración, debido al bajo paso molecular.
- Rápido secado superficial, sin atraer suciedad.
- No emana subproductos que puedan afectar al material tratado.
- La estructura que se forma en el interior es de carácter mineral, y en consecuencia totalmente compatible con el material tratado. Tambien es resistente a los ácidos y, por tanto, al agua de lluvia.
- Los poros no se sellan. El material de construcción tratado mantiene su permeabilidad al vapor.

Instrucciones de Aplicación

Consideraciones previas a la aplicación: los materiales de construcción pueden presentar diferente grade de deterioro, por tanto, las instrucciones que se detallan a continución solo pretenden servir cumo líneas generales para ejecutar la restauración con éxito.

1. Determine exactamente el estado en que se encuentra el soporte a consolidar (contenido de sales, porosidad, estructura..)
2. Defina los pasos a seguir y el consumo unitario de material.
3. Ejecute un area de prueba lo suficientemente representativa para comprobar los consumos y controlar si existen variaciones en el color u otras características físicas.
4. Realice paso a paso el proceso definido en b) y asegure que el consumo es el adecuado y se controla.
5. Finalizada el trabajo, realice los ensayos convenientes para evaluar el resultado de la aplicación.

Preparación del soporte: los edificios a restaurar normalmente tienen un elevado grado de suciedad en la supcrficie que puede llegar incluso a formar costra. El área debe limpiarse a conciencia sin emplear métodos agresivos, por ejemplo, pulverizando con agua fria o caliente, o limpiando en húmedo. En muchos casos, la piedra ya es fiable, por lo que no puede evitarse la pérdida o desprendimiento de material durante la limpieza. En cualquier caso, es posiblele consolidar el material con MAXCLEAR CONSOLIDATED previamente a la limpieza para prevenir una pérdida elevada de material durante aquella. Después ya puede limpiarse para ejecutar con posterioridad la consolidación principal. Para permitir la penetración profunda del MAXCLEAR CONSOLIDATED en el soporte, es necesario que la totalidad de la superficie se encuentre seca y sea absorbente.
El area ya tratada deberá protegerse del sol directo y de la lluvia durante un periodo de 2 a 3 días. Con temperaturas altas se produce una evaporación del producto muy rápida y en consecuencia no penetra suficientemente. Las condiciones óptimas para la aplicación son entre 10 y 20°C y una humedad relativa superior al 40%. Para prevenir la influencia de un calentamiento excesivo pueden instalarse toldos.
Modo de aplicación: MAXCLEAR CONSOLIDATED puede aplicarse mediante proyección con pistola, a brocha o sumergiendo los elernentos a consolidar, objetos cuyo tamaño lo permita, como esculturas, etc, son preferiblemente tratados mediante inmersión.
Rendimiento: un requisito previo indispensable para llevar a cabo con éxito la restauración es que el producto pueda penetrar hasta el interior sano del soporte, ya que en caso contrario podrían producirse descamaciones posteriores al tratamiento debidas a la costra superficial. Para alcanzar la profundidad de panetración deseada realizar la aplicación en pequeñas areas, como ejemplo piedra por piedra, aplicando producto hasta que éste sea completamente absorbido. Si fuera necesario, puede realizarse una segunda aplicación a las 2 ó 3 semanas, asegurando también que se aplique una cantidad que sature completamente el soporte friable. Si esta segunda o siguiente aplicación se lleva a cabo antes de haber tenido lugar la formación de sustancias activas del producto aplicando anteroirmente, la piedra no será capaz de absorber el endurecedor y como consecuencia la superficie puede adquirir un color grisaceo.
La cantidad necesaria de MAXCLEAR CONSOLIDATED para la consolidación depende del tipo del material de construcción, variando el consumo entre un límite inferior de 0,5 l/m2, y un máximo de 15 1/m2. Como ejemplos, una piedra dañada en una profundidad de 6 cm. necesitó en la primera apliación 5 l/m2 de MAXCLEAR CONSOLIDATED. Se realizó una segunda aplicación a las 3 semanas que requirió 3,5 l/m2. En otro tipo de piedra se consigrió una eficaz penetración de hasta 1Ocm. de profundidad con una única aplicación de 2,7 1/mi2. En consecuencia, para estimar la cantidad a consumir el mejor método es realizar un test de prueba.
Tratamientos posteriores: para prevenir el cambio del color de la piedra tras el tratamiento, se recomienda limpiar la superficie con un disolvente como white-spirit inmediatamente después de la saturación.
Materiales de reparación o acabado: las superficies tratadas con MAXCLEAR CONSOLIDATED pueden recibir morteros de reparación o pinturas de tipo silicato-mineral, así como productos en base de silicona. Si la aplicación de consolidante se realiza con posterioridad al mortero de reparación, deben transcurrir al menos 4 semanas para su perfecto y completo curado antes de aplicar el MAXCLEAR CONSOLIDATED.
Tratamiento final: para completar el proceso de restauración, es recomendable aplicar un tratamiento protector frente a los agentes atmosféricos como lluvia, polución etc. MAXCLEAR (Boletín Técnico n°: 14.00) son productos idóneos para este tratamiento hidrófobo final.

Precauciones

- MAXCLEAR CONSOLIDATED contiene disolventes facilmente inflamables. Observar las precauciones correspondientes a la aplicación, manipulación y almacenaje de este tipo de productos.
- Los envases deben protegerse del sol directo y permanecer cerrados. En caso contrario, el producto reacciona con la humedad del ambiente y se torna inservible por la formación de los geles.
- Este producto no es adecuado para aplicaciones en industria alimentaria.
- Utilizar mascaras para las aplicaciones en lugares cerrados con mala ventilación, especialmente si la aplicación se realiza con spray.
- Utilizar guantes y gafas protectoras. Las ropas mojadas con el producto deben cambiarse en el momento.
- Los materiales plásticos, como ventanas de PVC, etc, que no resistan la acción de los disolventes, deberán ser tratados y protegidos durante la aplicación. Del mismo modo, procurar evitar aparcar coches cerca de donde se esté reclizando una aplicación mediante spray.
- En aplicaciones madiante inmersión, el tanque deberá estar cerrado herméticamente para evitar la transformación en gel,especialmente si Los materiales deben estar sumergidos un largo tiempo.
- En caso de aparecer dificultades durante la aplicación de tratamientos posteriores (mortero de reparación, pinturas minerales), la superficie tratada con MAXCLEAR CONSOLIDATED puede frotarse con amoniaco-agua.
- Para desmoldear areas tratadas con MAXCLEAR CONSOLIDATED es necesario saber tratado la superficie previamente con un agente que humedezca, como agua jabonosa, etc, para evitar que los compuestos desencograntes queden pegados a la superficie.

Almacenamiento

En envase original y cerrado, 12 meses.

Datos Técnicos

Contenido en compuestos si.licicos (peso) | 75%
Contenido en disolventes | 25%
Peso especifico a 25ºC | 0,94
Color | incoloro/ligeramente amarillento
Catalizador | tipo neutro
Punto de inflamación | +2
Temperatura de ignición | +230

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.