MAXFLOW®
MORTERO AUTONIVELANTE PARA LA REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN Y SUELOS EN GENERAL

Descripción

MAXFLOW es un mortero autonivelante formado por dos componentes, uno sólido, polvo, en base de cemento con áridos especiales y fibras metálicas, y el otro,líquido, formado por resinas sintéticas. Al mezclar ambos componentes se obtiene un material fluido que al verterse se posiciona él mismo dando una superficie que no precise ser alisada posteriormente.
Se trata de un producto adecuado para la reparación de pavimentos de hormigón en grandes superficies horizontales o con poco desnivel, siendo apto para aplicarse tanto en exteriores como en interiores al no perjudicarle la humedad.

Usos

MAXFLOW es el producto idóneo para la restauración y reparación de pavimentos horizontales de hormigón desconchados, agrietados y agujereados, siempre que su estado estructural sea sólido.

Ventajas

- Autonivelante. no precise alisado posterior.
- Excelente adherencia a la solera de hormigón.
- Elevada resistencia al impacto.
- Alta resistencia a la abrasión, rayos ultravioletas y a la acción del hielo y la sal del deshielo.
- Rápido curado, permitiendo el tráfico peatonal a las 24 horas, el tráfico rodado ligero a las 48 horas y la apertura total al tráfico rodado a las 72 horas.

Datos Técnicos

Condiciones del ensayo : | 25° C y 50% H. R.
Tiempo de aplicación : | 30-40 minutos
Fluidez, cilindro 2.2 cm. h/5 cm.d. : | 115 mm./min.
Caracteristicas mecánicas, 28 dias |
Resistencia a compresión : | 60,87 N/mm2
Resistencia a flexotracción : | 13,57 N/mm2
Adherencia sobre hormigón, elcómeter 6 mm : | 2,80 N/mm2
Contracción (ASTM C-157) : | 0,10%
Densidad, mezcla polvo+resina : | 2,10 g/cm3
Resistencia a las sales de ciclos hieio/deshielo : | después de 30 cicios hielo/deshielo presenta excelente resistencia, sin alteración ni desconchados.
Rendimientos (m2)

Espesor (mm): | 3 | 5 | 8
Componente polvo (kg): | 4,5 | 7,5 | 12

Instrucciones de Aplicación

Preparación de la superficie: Todo el hormigón desintegrado debe quitarse haste llegar al estructuralmente sólido, parcheando grietas y agujeros de profundidad superior a 8 mm. con MAXPATCH, según Boletin Técnico nº 7.00.
Eliminar de la superficie a reparar toda clase de polvo. Residuos de hormigón. lechada de cemento, pinturas, grasas u otros agentes contaminantes. No se aconseja la limpieza con medios químicos.
Mezcla: Verter en un recipiente limpio 4,8-5 litros de MAXFLOW-LIQUID, sin exceder esta cantidad recomendada. Añadir, mientras se bate con disco mezclador de baja velocidad, 25 kg. del componente en polvo y amasar durante un minuto para obtener un mortero fluido y sin grumos. Se aconseja no agitar excesivamente la mezcla para evitar producir aire ocluido.
Puesta en obra: Antes del vertido del mortero autonivelante MAXFLOW debe humedecerse la superficie haste quedar saturada de agua, sin formar charcos. Posteriormente, se recomienda dar una capa de imprimación con MAXFLOW aplicado a brocha con el fin de mejorar la adherencia.
Verter el mortero y extender con rastrillo de goma. Antes del comienzo del fraguado, se dispone de 15 a 20 minutos para pasar en este periodo el rodillo de púas con el propósito de asentar el material y eliminar las burbujas de aire. Para el perfecto acabado de MAXFLOW es necesario seguir las normas básicas de aplicación de materiales cementosos.

Recomendaciones

MAXFLOW no debe aplicarse sobre asfalto, madera, soportes metálicos o pintados, ni sobre superficies heladas. No aplicar por debajo de los 5° C o si se preven temperaturas inferiores en las siguientes 24 horas, ni por encima de los 40° C. Evitar aplicaciones en días de viento. No utilizar productos de curado.

Presentación

MAXFLOW. Componente en polvo, sacos y bidones de 25 kg.

MAXFLOW LIQUID, bidón de 20 litros y garrafa de plástico de 5 litros.

Colores

Gris oscuro (gris perla, rojo y verde bajo pedido especial).

Conservación

Doce meses en lugar cubierto y protegido de heladas.

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.