MAXKOLA® M
MORTERO COLA ESPECIAL PARA LA FIJACIÓN DE CERÁMICA DE BAJA POROSIDAD SOBRE SOPORTES TRADICIONALES

Descripción

MAXKOLA - M es un mortero cola suministrado en polvo, a base de aglomerantes hidráulicos y copolímeros, que una vez amasado forma un mortero de altas prestaciones para aplicaciones interiores o exteriores.

Usos

Fijación de azulejos, cerámicas, gres de porosidad alta, media o baja, mármol, piedra natural de pequeño o medio formato en pavimentos y paredes interiores y exteriores. Los soportes de aplicación serán suelos de cemento y muros enfoscados con arena y cemento. Para piezas de gran formato se recomienda utilizar el doble encolado (sobre pieza y soporte), o utilizar el MAXKOLA FLEX.

Ventajas

- Alta adherencia
- Evita la necesidad de humedecer el soporte y la cerámica en el momento de su colocación.
- Monocomponente
- Su tixotropía evita el deslizamiento de las piezas colocadas.

Instrucciones de Aplicación

Preparación de la superficie. El soporte debe encontrarse limpio y seco. Debe ser estructuralmente sólido. La humedad contenida en el soporte no superará el 5%. No lo utilice sobre soportes débiles como el yeso muerto. Si presenta desconchones debe ser saneado mediante chorro de arena o repicado. Utilizando una regla de 2 mts. compruebe la planeidad del soporte, de modo que no haya desviaciones mayores a 5 mm.

Mezcla del producto. Mezcle el producto manual o mecánicamente con un taladro amasador a velocidad lenta (500 rpm), con 6 a 7 litros de agua por saco de 25 kg. hasta obtener una pasta homogénea y cremosa, dejándolo reposar unos 5 minutos antes de su utilización.

Aplicación. Coloque el material sobre el soporte en pequeñas superficies, unos 2 m2, y a continuación péinelo utilizando una llana dentada (6 x 6 mm) para regularizar el espesor. No aplique más de 6 mm. de espesor. Coloque a continuación la cerámica presionando sobre el soporte. El tiempo abierto de uso es de 2 horas y el tiempo de rectificación de unos 15 minutos. (Considerado a 20 ºC y 50% H.R.)

Precauciones

No exceda el espesor indicado de 6 mm.

No lo aplique sobre soportes húmedos o débiles.

MAXKOLA - M no es tóxico, pero es un compuesto abrasivo en su composición. Al amasar y colocar en obra debe tenerse en cuenta no mezclar con las manos sin la protección de guantes de goma. Las salpicaduras en los ojos deben enjuagarse con abundante agua limpia sin restregar. Acudir al médico si la irritación permanece.

Presentación

Sacos de 25 kg.

Color

Blanco y gris.

Consumo

1,5 kg. / m2 y mm. de espesor

Almacenamiento

Doce meses, en su envase original cerrado, en lugar seco, cubierto y protegido de heladas.

Datos Técnicos

Granulometría máxima (mm) | 0,8
Densidad en polvo (gr/ cm3) | 1,25
Agua amasado (% peso s/ prod.) | 26 ± 1
Tixotropía | Buena
Vida de la masa (minutos, 20 ºC) | 120
Tiempo abierto de colocación (minutos, 20 °C) | 30
Tiempo de rectificación (minutos, 20 ºC) | 15
Adherencia (kg/cm2) | >5

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.