MAXLEVEL®
MORTERO AUTONIVELANTE PARA NIVELACION DE SUELOS INTERIORES

Descripción

MAXLEVEL es un mortero de fraguado hidráulico en base de cemento con áridos especiales aditivado con resinas sintéticas. Al mezclar el agua con el mortero se obtiene un material fluido que al verterse sobre la base y repartirse regularmente. No necesita alisado.

Usos

Es el producto idóneo para nivelación de suelos interiores, siendo el método ideal para proporcionar un suelo liso.

Ventajas

- Se esparce y autonivela uniformemente.
- Al modificarse con resina sintética posee una adherencia excelente a la base, y gran resistencia al agua y dureza plástica.
- Endurece sin tensiones, incluso en capas gruesas aplicadas en una solo fase de trabajo.
- Apto para sistemas de calefacción por el subsuelo.
- Endurecimiento rápido, pudiéndose pisar a las dos horas

Instrucciones de Aplicación

Preparación de la superficie: la base debe ser firme y estar libre de materiales que perjudiquen la fijación. Eliminar de la superficie a reparar toda clase de polvo, residuos de hormigón, lechada de cemento, pinturas, grasas u otros agentes contaminantes.
Mezcla: Verter en un recipiente limpio 5.5-6 litros de agua incorporando 25 kg. de MAXLEVEL. Amasar con agitación fuerte dos minutos hasta obtener una masa homogénea sin grumos.
Puesta en obra: antes del vertido de MAXLEVEL, según la naturaleza de la superficie a igualar es necesario preparar la superficie como sigue:

- Pavimentos de anhídrido, pavimentos de cemento absorbente, superficies de hormigón:
  Imprimar con una mano de MAXCRYL diluida 2:1 en agua.
- Pavimentos de cemento , superficies de hormigón concentradas o débilmente absorbentes, como terrazos, cerámica, etc.:
  Imprimar con una mano de MAXCRYL puro.

Una vez seca la imprimación verter la masa fluida sobre la base y repartir regularmente aplicando el grosor de capa en una sola fase.

Datos Técnicos

Capacidad envase: | Saco 25 kg.
Color: | Gris claro
Consumo: | 1,4 kg/m2 cada mm. de espesor.
Proporción agua: | 25 kg. de polvo, necesita 5,5 a 6 litros de ague.
Tiempo útil trabajo: | 20-30 minutes.
Solidez del firma para pisar: | Aproximadamente 2 horas para 4-5 mm. de espesor.
Solidez para colocación: | 24 horas.

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.