MAXEPOX® BOND W
PUENTE DE UNION BICOMPONENTE EN BASE DE RESINAS EPOXI PARA SOPORTES HUMEDOS

Descripción

MAXEPOX BOND – W es un adhesivo epoxi de dos componentes diseñado para la unión de materiales de construcción cuando la humedad del soporte es elevada.

Usos

- Especialmente preparado para la unión de hormigón nuevo con hormigón curado, piedra, mármol, madera, vidrio, etc.

Ventajas

- Excepcional adherencia sobre soporte húmedo
- Excelentes resistencias mecánicas.
- Muy buena resistencia a los agentes químicos y a la intemperie.

Instrucciones de Aplicación

Mezcla: MAXEPOX BOND - W se suministra en sets predosificados. El endurecedor, componente B, se vierte en la resina, componente A. Para garantizar la reacción correcta de ambos componentes, asegúrese de verter la totalidad del componente B. La mezcla puede hacerse manualmente o con un taladro a baja velocidad hasta conseguir un producto homogéneo en color y aspecto. Una vez bien mezclados, se recomienda vaciar todo el contenido en un envase limpio.
Verificar en el cuadro de datos técnicos el "pot life" o tiempo que tarda el producto en endurecer dentro del envase. El "pot life" de 5 kg. a una temperatura de 20 ºC es de 90 minutos.

Aplicación: MAXEPOX BOND -W ha sido diseñado para ser aplicado sobre superficies húmedas, siempre y cuando no se encuentren encharcadas, y con temperaturas de endurecimiento superiores a 5 ºC. Si el hormigón está excesivamente húmedo, al aplicar el adhesivo restregar una y otra vez con la brocha o el rodillo hasta que la superficie presente una capa lechosa de emulsión de epoxi con agua. Si esto no se consiguiese, el adhesivo no surtirá su efecto.
MAXEPOX BOND – W endurece mejor con temperaturas superiores a 10 ºC, y no endurece si la temperatura es inferior a 5 ºC., en cuyo caso deberán crearse en el soporte unas condiciones superiores al menos durante el tiempo que tarda el curado. Consultar la tabla de datos técnicos (a 10 ºC, el tiempo de curado es de 5 días).
Aplicar MAXEPOX BOND - W sobre la superficie a pegar utilizando para ello brocha de pelo corto, rodillo, espátula, etc. El consumo dependerá de la superficie y de su grado de humedad. Como orientación, el rendimiento puede oscilar de 0,3 a 1,0 kg/m2.
Pueden encontrar información adicional sobre la aplicación en nuestra nota técnica Recomendaciones para el empleo de puentes de unión en base epoxi

Tiempo abierto: El nuevo hormigón o material de construcción a adherir deberá ser colocado en el intervalo de tiempo abierto. Consultar la tabla de datos técnicos (a 20ºC el tiempo es de 2 horas).

Limpieza: Las herramientas pueden limpiarse con MAXEPOX SOLVENT. No emplear sin embargo disolvente alguno para la limpieza personal, debiéndose utilizar jabón, detergentes o productos especiales.

Presentación

MAXEPOX BOND - W se presenta en sets predosificados de 5 y 10 kg.

Almacenamiento

Un año conservado en los botes herméticamente cerrados en un lugar templado y seco, evitando temperaturas por debajo de 5 ºC y exposición directa al sol.
Almacenamientos prolongados y por debajo de 5 ºC producen la cristalización del producto. En tal caso, para devolver al producto sus condiciones normales debe calentarse a 80 - 90 ºC durante dos horas mientras se agita regularmente.

Precaución

Evitar el contacto con la piel, mucosas, etc. No aspirar los vapores que puedan producirse por calentamiento o combustión. Observar las precauciones habituales necesarias para la aplicación de este tipo de productos.

Datos Técnicos

Proporción componentes A : B (en peso) | 1 : 1
Pot life 10 ºC / 20 ºC / 30 ºC (minutos) | 180 / 90 / 30
Tiempo abierto 10 ºC / 20 ºC / 30 ºC | 4 h/ 2 h / 45 min
Tiempo curado 10 ºC / 20 ºC / 30 ºC (días) | 5 / 4 / 3
Resistencia a Compresión (Kp/cm2, 24 h. 20 ºC) | 800
Resistencia a flexión (Kp/cm2, 24 h. 20 ºC) | 200
Módulo de elasticidad (Kp/cm2, 24 h. 20 ºC) | 170.000
Temperatura mínima endurecimiento (ºC) | > 5
Consumo ( kg/m2) | 0,3 - 1,0

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.