MAXCRYL®
ADITIVO EN FORMA LIQUIDA PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Descripción

Es un producto en base acrílica de color blanco, formulado para aditivar los morteros de cemento portland y hormigones consiguiendo un aumento de sus caracteristicas fisico-mecánicas. Morteros preparados con MAXCRYL, presentan una mejora de sus propiedades en adherencia, trabajabilidad, compacidad, mayor tiempo de fraguado y colocación con aumento de resistencias a compresión, flexión y tracción. Sus propiedades químicas permiten que los morteros y mezclas especiales aditivadas, sean estables a los rayos ultravioletas asi como la película misma del MAXCRYL cuando se usa como imprimación.

Usos

MAXCRYL proporciona una mayor adherencia, en superficies bruñidas, al MAXSEAL, CONCRESEAL PLASTERING y otros productos DRIZORO, donde por exigencias del trabajo deben aplicarse. Asegura un mejor curado a los productos anteriormente mencionados cuando las temperatures son calurosas. Como aditivo para morteros de reparación, minimiza retracciones y aumenta su adherencia en superficies lisas. Para obtener enfoscados de alto calidad de relleno a bajo costo.

Aplicaciones en Reparaciones

Preparación de la superficie: la limpieza del soporte debe efectuarse en cualquier caso. Materiales sueltos, pinturas, grasas, etc., deben quitarse. Si fuera necesario, utilice agua a presión o chorro de arena. Después con la superficie húmeda pero seca, proceda con una brocha a dar una imprimación de MAXCRYL puro, sin formar charcos, y déjelo secar por espacio de 15 minutos hasta que se haya embebido en el soporte, a continuación coloque el mortero.
Preparación del mortero: mezclar el cemento y arena en la dosificación que se requiera; por otra parte, prepare un recipiente donde pondrá una parte de MAXCRYL y tres de agua y asi repita el proceso haste conseguir el líquido que precise para amasar el mortero deseado. Una vez amasado el mortero semiseco proceda a colocarlo sin apretar profundamente la llana, en trabajos horizontales. Debe dejarse curar siete días antes de recubrir con pinturas, igualmente si la reparación hubiera side un parche sometido a tráfico.

Proporción de MAXCRYL en...

Con MAXSEAL-CONCRESEAL PLASTERING.
Ratio 1:3 una parte de MAXCRYL y 3 partes de agua. Con morteros de cemento.
Ratio 1:3
Ratio 1:2
En función del trabajo.
Con imprimación, MAXCRYL puro.
Pruebas optativas con otros ratios se pueden ensayar primero antes de acometer el trabajo, a fin de verificar su validez en función de la exigencia.

Precauciones

En su manipulación o almacenaje, preserve el MAXCRYL de temperaturas inferiores a 0° C para evitar su congelación. Estable haste cinco ciclos hielo-deshielo.
No realizar aplicaciones aditivadas con MAXCRYL por debajo de 5° C o cuando se prevea un descenso de la temperatura.

Envases

Bidones de 20 litros y envases de plástico de 5 y 2 litros.

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.