MAXRITE® 700
MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL MONOCOMPONENTE MODIFICADO CON POLÍMEROS Y REFORZADO CON FIBRAS, DE FRAGUADO NORMAL

Descripción

MAXRITE 700 es un mortero monocomponente de restauración estructural modificado con polímeros, con microsílice y reforzado con fibras sintéticas. Reparaciones de superficies grandes o pequeñas de hormigones nuevos y antiguos pueden realizarse de una manera sencilla y sin necesidad de emplear encofrados. Su amplio tiempo de fraguado permite la aplicación por bombeo.

Aplicaciones

- Reparación estructural de elementos de hormigón vigas, pilares, muros, etc., afectados por daños mecánicos, carbonatación, etc., en pequeñas o grandes superficies.

Ventajas

- Su adecuado tiempo abierto de fraguado, permite completar la reparación de grandes superficies con mayor comodidad.
- Buena tixotropía. Aplicación en capas sin descolgar, eliminando la necesidad de encofrados.
- Idóneo en aplicaciones con temperatura ambiente elevada.
- Elevada adherencia al hormigón y a las armaduras. No precisa productos especiales para imprimar el soporte. Los esfuerzos se transmiten a la estructura reparada.
- Mortero monocomponente. Únicamente precisa agua para su amasado.
- Impermeable. Protege las armaduras y resiste los ciclos hielo-deshielo.
- Elevadas resistencias mecánicas y buena resistencia a los impactos. Reparaciones duraderas.
- Alta resistencia química en ambientes agresivos, debido a los compuestos de microsílice.

Modo de empleo

Preparación del soporte
Sanear el hormigón desintegrado y suelto de la zona a reparar cajeando los bordes perpendicularmente con profundidad mínima de 5 mm. Evitar cortes a bisel.
Descubrir las armaduras afectadas por la corrosión, eliminando el hormigón de sus extremos hasta que la superficie expuesta no esté afectada por la corrosión. Sanear bajo la armadura para limpiarla eficazmente en todo el perímetro y poder rehundirla.

Eliminar el óxido con medios mecánicos, como chorreado con arena seca o húmeda, granallado, pistola de agujas etc. o mediante cepillado metálico. Posteriormente, es deseable una aplicación del convertidor de óxido y protector MAXREST PASSIVE (Boletín Técnico nº 12). Emplear para tal fin una brocha de pelo fino.

Preparación de la mezcla.
MAXRITE 700 se amasa exclusivamente con agua limpia y libre de contaminantes, pudiéndose emplear medios manuales o medios mecánicos, como taladro rotatorio equipado con disco mezclador a bajas revoluciones (400-600 rpm). Para su aplicación manual con paleta o llana 25 kg de MAXRITE 700 precisa unos 3,75 a 4,25 litros de agua (16% + 1%) para alcanzar el punto semiseco de mortero de restauración. Para las aplicaciones por bombeo se puede aumentar el agua de amasado hastas los 4,5 litros por saco. En cualquier caso estas cantidades son orientativas y deberán comprobarse en función de la consistencia deseada y las condiciones ambientales. El exceder las cantidades indicadas puede afectar las resistencias mecánicas negativamente. Dejar reposar la mezcla unos tres minutos antes de comenzar la aplicación.

Aplicación
Limpie la superficie expuesta con agua a presión y humedezca hasta la saturación, sin formar charcos. Para obtener una adherencia óptima, se preparará una lechada amasando MAXRITE 700 con un 10- 15% más de agua que la necesaria para la consistencia de reparación, removiendo esta mezcla con la paleta hasta obtener una pasta cremosa y sin grumos. Extender la lechada utilizando una brocha tipo MAXBRUSH sobre la superficie a restaurar y sobre las armaduras, rellenando huecos y poros.

Mientras la lechada se encuentre todavía húmeda, comenzar la colocación de MAXRITE 700. Añadir el polvo suficiente a la lechada sobrante hasta conseguir la consistencia de mortero semiseco en aplicaciones manuales y mortero fluido para aplicaciones de bombeo. Aplicar capas de 5 a 50 mm de espesor. Si se aplica manualmente prestar especial cuidado de presionar con la paleta para evitar que pueda quedar aire ocluido. Rayar la superficie de cada capa intermedia para mejorar la adherencia de la siguiente, que podrá extenderse cuando haya endurecido la anterior. Modelar convenientemente la última capa antes de producirse el inicio del fraguado. En reparaciones hasta 7 cm de espesor, puede añadirse grava triturada y seca de 3 a 8 mm La cantidad de grava no excederá los 13 kg por saco o bidón de 25 kg de MAXRITE 700. Cubra la armadura con al menos 1 cm de espesor de MAXRITE 700.

Temperatura de Aplicación
No aplicar por debajo de 5 ºC o si se prevén temperaturas inferiores en las 24 horas siguientes a la reparación.

Curado
En condiciones externas de viento o calor, pulverizar agua sobre las zonas reparadas durante al menos una hora. Es además conveniente cubrir con arpilleras húmedas o láminas de polietileno durante las primeras 24 horas si la temperatura es superior a 25 ºC o la humedad es inferior al 50%.

Limpieza de Herramientas
Las herramientas y utensilios se pueden limpiar con agua antes del fraguado de MAXRITE 700. Una vez endurecido sólo se puede eliminar mediante medios mecánicos.

Datos técnicos

Aspecto y color | Polvo gris
Densidad aparente en polvo (kg/m3) | 1,130 + 50
Agua de amasado (% en peso / peso prod.) | 16 + 1
Vida de la mezcla (minutos, 20 ºC) | 60
Densidad aparente mortero en seco (kg/m3) | 2.140 + 50
Fraguado (minutos, a 20 ºC) Inicio Final | 75 120
Resistencia a flexotracción (MPa) 7 dias 28 días | 6,8 10,3
Resistencia a compresión (MPa) 7 dias 28 días | 43,3 56,4
Capilaridad (C) (g/dm2 min ½) | 0,40
Módulo de elasticidad dinámico (MPa) | 30.000
Adherencia (MPa) | 2,34

Ensayos en general a 28 días. Agua de amasado: 15 %. Informe nº. 16.953 Parte 12.1 del I.C.C. Eduardo Torroja.

Rendimiento

1,82 kg de MAXRITE 700 por m2 y mm de espesor aproximadamente. (1 kg de MAXRITE 700 rellena un volumen de 0,54 litros). Ejemplo: Reparar un metro cuadrado de superficie con una capa de 1 cm de espesor necesita aproximadamente 18,2 kg de producto. Con un saco o bidón de 25 kg de MAXRITE 700 puede realizar una superficie de 1,35 m2 con un espesor de 1 cm.

Indicaciones importantes

- Si la lechada de imprimación se seca, o si la capa anterior se encuentra totalmente fraguada, aplicar una nueva lechada de imprimación para continuar el trabajo.
- No utilizar restos de MAXRITE 700 para hacer una nueva masa.
- No emplear para el amasado mezcladoras de altas revoluciones o medios que provoquen una agitación violenta, ni excederse en la duración del mismo.
- No utilizar compuestos de curado.
- No exceder espesores ni cantidades de agua de amasado recomendados.
- Para cualquier otra aclaración o información adicional, rogamos consulte con nuestro Departamento Técnico.

Seguridad e higiene

MAXRITE 700 no es tóxico, pero es un compuesto abrasivo en su composición. Al amasar y colocar en obra deben usarse guantes y gafas de seguridad. Las salpicaduras en los ojos y piel deben enjuagarse con abundante agua limpia sin restregar. Acudir al médico si la irritación permanece. Existe Hoja de Seguridad de MAXRITE 700 a su disposición.

Presentación

Sacos y bidones de 25 kg.

Conservación

9 meses en sacos y 12 meses en bidón envase original sin abrir en lugar seco, cubierto y protegido de heladas.

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o aclaración rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.