MAXQUICK® ROLL
REVESTIMIENTO DE BASE CEMENTOSA, MONOCOMPONENTE, IMPERMEABILIZANTE, DECORATIVO Y DE APLICACIÓN EN UNA SOLA CAPA

Descripción

MAXQUICK ROLL es un mortero modificado con polímeros y suministrado en polvo. Una vez amasado con agua, da lugar a un revestimiento decorativo que se aplica con facilidad en una sola capa con buena capacidad impermeable

Usos

- Protección contra la intemperie e impermeabilización de hormigón, enfoscados, albañilería de bloque de hormigón, piedra natural y ladrillo.
- Protección decorativa de muros, medianeras y superficies verticales.
- Apto para aplicaciones en interiores y exteriores.

Ventajas

- Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua.
- Decorativo. Aplicado con brocha o rodillo se obtiene un revestimiento texturado atractivo.
- Monocomponente. Unicamente requiere agua para su amasado.
- Aplicación en una sola capa. Excelentes rendimientos y ahorro en mano de obra.
- Larga duración y bajo mantenimiento. Lavable con agua con y sin presión.

Instrucciones de aplicación

Preparación de la superficie.
La superficie a revestir con MAXQUCK ROLL deberá estar perfectamente limpia y libre de grasas, aceites, hongos, pinturas o algas. Del mismo modo, el soporte deberá ser estructuralmente sólido. Zonas o elementos sueltos deberán eliminarse mediante chorro de arena o repicado. Antes de aplicar MAXQUICK ROLL se realizará un lavado final del soporte para eliminar el polvo y la suciedad y para humedecerlo, si bien en el momento de la aplicación no deberá quedar agua superficial. Se repararán grietas, coqueras y otros defectos o daños en el soporte empleando MAXREST, MAXRITE, MAXRITE 500 ó 700 o MAXPLUG.

Amasado.
MAXQUICK ROLL se amasa únicamente con agua limpia, siendo necesaria entre un 24 y un 28% en peso de producto dependiendo de las condiciones ambientales. La cantidad media recomendada es de un 25%, que equivale a 6,25 litros de agua por saco de 25 kg de MAXQUICK ROLL. Se debe mantener constante la cantidad de agua de amasado para evitar problemas de diferentes tonalidades del revestimiento.
El amasado puede realizarse a mano o bien mecánicamente.
En el amasado manual, añadir el agua al polvo y mezclar con la paleta hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.
Dejar reposar unos 10 minutos y amasar de nuevo añadiendo más agua si es necesario para obtener la consistencia correcta.
En el amasado por medios mecánicos, añadir gradualmente el polvo al agua y mezclar con una batidora de bajas revoluciones (400-600) hasta obtener una masa homogénea y sin grumos.
Después de dejar reposar la masa durante dos minutos puede comenzar la aplicación.

Aplicación.
Durante la aplicación, el soporte deberá estar y mantenerse húmedo. Un soporte seco provoca la desecación prematura del agua de amasado del MAXQUICK ROLL sin que haya tenido lugar su fraguado. La aplicación puede realizarse con brocha de pelo fino. rodillo o equipo de proyección de mortero. Se aplicará en una sola capa procurando cubrir por completo la superficie. Si fuera necesario aplicar una segunda capa, esto se hará entre las 12 y las 24 horas de la aplicación de la primera. Las herramientas se lavan con agua inmediatamente después de la aplicación .

Precauciones durante la aplicación y el curado.
Si las condiciones ambientales presentan temperaturas superiores a 25ºC, sequedad, o viento serán necesarias algunas precauciones durante las primeras 6 horas para favorecer el curado. También es recomendable realizar pulverizaciones de la superficie con agua, si bien deberán hacerse uniformemente y con cuidado para no crear diferencias de color.

Evitar aplicaciones en áreas expuestas directamente al sol pues las sombras sobre la superficie pueden producir diferencias de color. No aplicar si se prevén lluvias en las 6 horas siguientes a la aplicación.

No aplicar con temperaturas inferiores a 5 ºC o si existe riesgo de que la temperatura pueda ser inferior en las siguientes 24 horas. No aplique si existe riesgo de lluvia en las 4 a 6 horas siguientes a la aplicación.

Presentación

Sacos de 25 kg.

Consumo

1,0 a 2,5 kg/m2 en una sola mano.

Colores

Gris o blanco.

Almacenamiento

Doce meses en su envase original cerrado, en un local cubierto, seco y protegido de las heladas. No colocar los sacos directamente sobre el suelo.

Seguridad e higiene

Debido a su naturaleza cementosa, evitar el contacto con los ojos y la piel. Emplear guantes, gafas de seguridad y mascarilla contra el polvo. Lavar inmediatamente con abundante agua limpia en caso de salpicaduras en la piel o los ojos y, si fuera necesario, acudir a un médico.

Datos técnicos

Agua amasado (% peso s/ prod.) | 24 - 28
Tiempo abierto (minutos, 20 °C) | 60
Granulometría máxima (mm) | 0,63
Resistencia a flexión (*)(MPa) | 4,3 (7d) 6,5 (28d)
Resistencia a compresión (*)(MPa) | 18,1 (7d) 25,3 (28d)
Adherencia (*)(MPa) | 1,68 (28d)
Densidad curado (gr / cm3) | 1,750
Rendimiento (kg / m2 / mm) | 1,5
(*) Datos del Laboratorio.SAIN C.V.O. S.A.

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.