THERMOSAN® F
MORTERO TIPO FRATASADO PARA EL ACABADO DECORATIVO DEL REVESTIMIENTO THERMOSAN

Descripción

Mortero microporoso, monocomponente a base de aglomerantes hidráulicos, para el acabado decorativo del mortero de revestimiento macroporoso contra humedad de remonte capilar THERMOSAN.

Usos

- Protección del THERMOSAN frente a la lluvia y agresión mecánica.
- En combinación con THERMOSAN, acabado impermeable y decorativo exterior para fachadas y muros sometidos a humedad de remonte capilar.

Ventajas

- Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua.
- Su color blanco proporciona un acabado decorativo, evitando la necesidad de aplicar una pintura.

Instrucciones de Aplicación

Preparación de la superficie.
THERMOSAN F ha sido diseñado para ser aplicado como acabado del mortero macroporoso THERMOSAN, el cual deberá tener al menos 7 días de edad, antes de la aplicación del THERMOSAN F. El THERMOSAN deberá ser firme, estructuralmente sólido, limpio y libre de grasas, aceites, hongos, polvo o pinturas, y podrá estar húmedo pero no encharchado. Antes de la aplicación se realizará una limpieza que asegure la eliminación de polvo o suciedad superficial si existiera. Es deseable una buena planimetría de la superficie, previa a la aplicación del THERMOSAN F, cortando rebabas, rellenando huecos. Cuando la superficie sea excesivamente lisa, es recomendable dotarla de una cierta rugosidad mediante picado con puntero, etc., con el fin de mejorar la adherencia, o bien aplicar una primera capa fina de THERMOSAN F presionando fuertemente, o una lechada con brocha MAXBRUSH para garantizar una buena adherencia al soporte. En tiempo caluroso, o si el soporte es muy absorbente, humedecer previamente sin formar charcos y esperar hasta que el agua sea absorbida.

Amasado y aplicación.
El amasado puede realizarse mecánicamente con un amasador o batidor lento preferentemente, o bien puede amasarse manualmente. Por cada saco de 25 kg. de THERMOSAN F, se necesitan aproximadamente 4 a 4,5 litros de agua limpia (16 a 18%). Mantenga una proporción constante de agua por saco. No observar esta regla puede ocasionar diferencias de color en la superficie revestida.

Incorpore el polvo a 4 litros de agua y amasar durante 2 minutos hasta obtener una pasta homogénea de consistencia semiseca. Dejar reposar el producto durante 5 minutos. Reamase durante 5 minutos hasta obtener la consistencia para su correcta aplicación, añadiendo agua si fuese necesario, hasta un máximo de 4,5 litros por saco.

Aplicación
El THERMOSAN F se aplica en espesores de 7 a 12 mm. Para mayores espesores, extienda una capa de regularización, con el fin de evitar espesores excesivos que además de antieconómicas, pueden causar agrietamientos por retracción y cambios de tonalidad, Extienda seguidamente con llana o proyectar con un equipo adecuado. Una vez amasado, el plazo para la aplicación y regleado es de aproximadamente una hora. Cuando el mortero ha endurecido parcialmente, (de 1 a 3 horas, dependiendo de las condiciones ambientales) se fratasa con fratás de esponja, madera, plástico, etc..

No aplicar con riesgo de lluvias o heladas. No extender sobre yeso ni sobre soporte no adherentes. No aplicar con temperatura ambiente inferior a 5°C o superior a 30°C medida sobre el soporte. Proteja THERMOSAN F de la lluvia con plásticos o lonas, y del calor excesivo con nebulización con agua. THERMOSAN F no es un producto tóxico en su composición, pero como cualquier producto cementoso, en su aplicación deberán observarse las reglas correspondientes a este tipo de productos. Evite el contacto con los ojos y la piel usando guantes, gafas de seguridad y mascarilla. Los contactos con la piel y los ojos hay que enjuagarlos con abundante agua limpia. Si la irritación permanece, acuda al médico.

Presentación

Sacos de 25 kg.

Colores

Blanco.

Almacenamiento

Doce meses en su envase original cerrado, en lugar seco y cubierto, protegido de las heladas.

Datos técnicos

Agua amasado (% peso s/ prod.) | 16 - 18
Densidad de la masa (kg / dm3) | 1,8
Tiempo abierto (horas, 20 °C) | 1
Inicio de fraguado (horas, 20 ºC) | 6
Final de fraguado (horas, 20 ºC) | 8 a 24
Rendimiento (kg / m2 / mm esp.) | 1,8 – 2,0
Contenido en aire del mortero fresco % | 8
Contenido en aire del mortero curado % | 14
Absorción capilar (gr / dm2 min ½ ) | < 2
Coeficiente de conductividad térmica l W / m K | N/D
Resistencia a compresión a 28 días ( N/mm2 ) | 11
Resistencia a flexotracción a 28 días ( N/mm2 ) | 4,5
Adherencia sobre hormigón ( N/mm2 ) | 0,8
Adherencia sobre THERMOSAN ( N/mm2 ) | 0,5
Módulo de elasticidad | N/D
Permeabilidad al vapor de agua | N/D
Valor medio de espesor de aire equivalente (m) | N/D

N/D: Dato no disponible aún.

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.