MAXSEAL® Y
REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDES DE YESO Y ESCAYOLA

Descripción

MAXSEAL - Y es un revestimiento impermeabilizante, elástico, especialmente formulado para paredes de yeso y escayola. Se presenta en forma de pasta tixotrópica, que una vez polimerizada se transforma en un elastómero no degradable, proporcionado una impermeabilización absoluta. Viene listo para su uso. Es monocomponente.

Usos

· Impermeabilización de paredes de yeso y escayola en interiores.
· En casos puntuales permite el pegado de azulejos.

Ventajas

· Gran facilidad de aplicación, como si se tratara de una pintura plástica. No requiere personal especializado, esto supone un ahorro importante sobre el coste total, aventajando a otros sistemas tradicionales.
· Es ligero.
· Forma un revestimiento continuo que no necesita juntas, rellena pequeñas fisuras y penetra en todos los poros.
· Se adapta a los movimientos que, por asentamiento o dilatación, pueda sufrir la superficie.
· Trabaja perfectamente entre –15ºC y + 100ºC
· Sobre él se puede realizar cualquier tipo de alicatado posterior.

Instrucciones de aplicacion

Preparación de la superficie: Debe estar limpia y seca, libre de restos de pintura, grasa, polvo, gravilla y cualquier tipo de suciedad.

Herramientas de aplicación. Se puede aplicar con rodillo, brocha o equipo de proyección, en este caso, diluir con la cantidad mínima de agua que permita su pulverización. Los útiles se limpian con agua, antes de que seque el producto.

Modo de empleo. Aplicar en dos capas sucesivas, cuando la primera este seca al tacto, con una carga máxima de 0,5 a 1,0 kg. / m2 por capa, cruzando el sentido de ejecución, y dejando un tiempo, entre aplicaciónes de 5 a 18 horas, según las condiciones ambientales. Es recomendable, sobre soportes porosos como la escayola o yeso aplicar una imprimación, diluyendo MAXSEAL - Y con un 20 o 30 % de agua.
Para pegar azulejos, hay que asegurarse que toda la superficie del azulejo entra en contacto con MAXSEAL - Y y este con la pared, por lo que dependiendo del relieve de la pieza, se tendrá que dar más o menos espesor de capa. La técnica de aplicación es la unión por empuje con la mano.

Consumo

De 0,5 a 1,0 kg/m2 por capa.

Datos tecnicos

Contenido en sólidos (%): | Aproximadamente 60
Densidad (kg / dm3): | 1,3
Densidad de la película seca (kg / dm3): | 1,48
Viscosidad (cp) | 10.000
Resistencia a tracción: | Arranca el soporte, (escayola o yeso).

Precauciones

No aplicar por debajo de 5ºC ni cuando la humedad relativa sea superior al 90%.

Colores

Marrón claro.

Presentacion

Bidones de plástico de 25 kg. y 5 kg.

Almacenamiento

12 meses protegido del sol y de las heladas, y en su envase original cerrado

Garantia

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.