MAXELASTIC®
REVESTIMIENTO ELASTICO MONOCOMPONENTE PARA IMPERMEABILIZACIONES DE CUBIERTAS

Descripción

MAXELASTIC es un revestimiento a base de resinas acrílicas impermeabilizante, elástico, especialmente formulado para todo tipo de cubiertas, con gran estabilidad frente a las radiaciones ultravioleta. Se presenta en forma de pasta tixotrópica en dispersión acuosa, monocomponente , que una vez polimerizada se transforma en un elastómero no degradable, proporcionado una impermeabilización absoluta. Viene listo para su uso.

Aplicaciones

- Impermeabilización de todo tipo de cubiertas y terrazas.
- Impermeabilización y restauración de fisuras en fachadas, medianerías, exterior de jardineras, encuentros de chimeneas con tejas.
- Tratamiento e impermeabilización de juntas en fachadas y cubiertas, utilizándose en estos casos armada con fibra de vidrio.
- Protección de los aislantes de espuma de poliuretano frente a los rayos ultravioleta.
- Protección, impermeabilización y reparación sobre tejas, cubriciones metálicas y de fibrocemento.

Ventajas

- Excelente protección anticarbonatación del hormigón. Muy alta resistencia a la difusión de CO2, previene la corrosión de las armaduras por procesos de carbonatación.
- Buena adherencia al soporte: hormigón, mortero, ladrillo, tejas, superficies metálicas, etc.
- Gran rapidez y facilidad de aplicación, como si se tratara de una pintura plástica. No requiere personal especializado, esto supone un ahorro importante sobre el coste total, aventaja a otros sistemas tradicionales y elimina el riesgo de utilización de sopletes.
- Inalterable frente a los agentes atmosféricos y muy resistente a las radiaciones de UV.
- Gran elasticidad y perfecta adherencia sobre todo tipo de soportes. Forma un revestimiento continuo que no necesita juntas, rellena pequeñas fisuras y penetra en todos los poros.
- Se adapta a los movimientos que, por asentamiento o dilatación, pueda sufrir el soporte..
- Trabaja perfectamente entre –15 ºC y 100 ºC.
- Al presentarse en varios colores puede quedar como acabado decorativo.
- No es tóxico ni inflamable, no contiene disolventes y no contamina el medio ambiente.

Modo de empleo

Preparación del soporte:

El soporte deberá estar seco y limpio, libre de restos de pintura, grasa, polvo, eflorescencias, agentes desencofrantes y agentes de curado así como de cualquier otro tipo de suciedad que pudiera afectar a la adherencia. Igualmente se deben retirar aquellas partes sueltas y poco sólidas del soporte.
Los daños superficiales tales como coqueras, desprendimientos y defectos del hormigón deben rellenarse y/o sellarse. Por otro lado, las armaduras que hayan quedado vistas deben exponerse en todo su perímetro, limpiarse y pasivarse con MAXREST PASSIVE (Boletín Técnico n° 12) antes de recubrirlas con un mortero de reparación tal como MAXREST (Boletín Técnico n° 04), MAXRITE 500 o MAXRITE 700 (Boletines Técnicos n° 50 y 51, respectivamente).
Aplicación:
Aplicación con rodillo, brocha o mediante equipo de proyección, en este último caso, se recomienda diluir con la cantidad mínima de agua que permita su pulverización .
Impermeabilizaciones : aplicar en dos capas, con una carga entre 1-1,5 kg/m2 por capa, cruzando el sentido de ejecución , y dejando un tiempo, entre capas de 5 a 18 horas, según las condiciones ambientales. Es recomendable, sobre todo en soportes muy porosos y/o con numerosas grietas y fisuras , aplicar una imprimación, diluyendo MAXELASTIC con un 20 o 30 % de agua.
Juntas de dilatación : una vez saneada y limpia la junta, aplicar a lo largo de la misma una capa de 1,5 kg/m2 (1 mm de espesor) de MAXELASTIC . A continuación, extender, mientras aún se mantenga fresca esta primera capa, una tira de malla de fibra de vidrio, polipropileno o similar, de al menos 50 g/m2 de 6–8 cm de ancho. Una vez seca, cubrir con una segunda mano de igual espesor de MAXELASTIC. La elasticidad del sistema y la presencia de la malla permitirá los movimientos de la junta sin fisurar la capa impermeabilizante.
Grandes fisuras : una vez saneada y limpia la fisura, rellenar la misma con un mortero formado por una parte de MAXELASTIC y otra de arena de sílice fina. Por último, sellar el área siguiendo el mismo procedimiento que para las juntas de dilatación.
Terrazas y cubiertas visitables y/o transitables : una vez preparada la superficie, aplicar una primera capa de 1,5 kg/m2 de MAXELASTIC y cubrir la misma en su totalidad con una malla de fibra de vidrio, polipropileno o similar de, al menos, 50 g/m2. Una vez seca esta primera capa con el refuerzo de fibra se debe aplicar una segunda capa de MAXELASTIC . Finalmente aplique una capa de protección o acabado tipo MAXELASTIC STONE de unos 2-3 mm de espesor, en función del tráfico esperado.
Condiciones de aplicación: No aplicar por debajo de 5 ºC o si esperan temperaturas inferiores dentro de las 24 horas posteriores. No aplicar sobre superficies heladas o escarchadas.
Debe abstenerse de cualquier aplicación cuando se prevean lluvias dentro de las 8-12 horas posteriores a su aplicación.
Limpieza de herramientas Todas las herramientas y utensilios de trabajo se deben limpiar con agua antes de que el producto polimerice. Una vez endurecido, el material sólo puede ser eliminado por medios mecánicos.

Rendimiento

Para impermeabilización de terrazas y cubiertas se aplicarán dos capas con un consumo total de 2–3 kg/m2 , es decir, un consumo aproximado de 1-1,5 kg/m2 por capa. Una Aplicación de 1,5 kg/m2 permitirá obtener una capa de un espesor aproximado de 1 mm.
En el caso de impermeabilización de fachadas o paramentos verticales, se deben aplicar como mínimo 0,7 kg/m2 .

Idicaciones importates

- No aplicar cuando la humedad relativa sea superior al 90%.
- Abstenerse de aplicar MAXELASTIC cuando se prevea riesgo de lluvia.
- Para cualquier aclaración o información adicional, rogamos consulten con nuestro Departamento Técnico.

Presentación

- MAXELASTIC se presenta en bidones de 25 kg y 5 kg Está disponible en color gris, rojo teja, blanco, verde y negro, así como en otros colores bajo pedido y en función de cantidad solicitada.

Conservación

Doce meses en su envase original cerrado, en lugar seco y protegido del sol y de las heladas, con temperaturas superiores a 5 ºC.

Seguridad e Higiene

MAXELASTIC no es un producto tóxico en su composición, pero debe evitarse el contacto con piel y ojos. Utilícese guantes de goma y gafas de protección durante la aplicación. Lávese con agua y jabón en caso de contacto con la piel. En caso de contacto con los ojos, lávese con agua abundante, sin restregar. Si la irritación persiste, acuda al servicio médico.
Existe Hoja de Seguridad de MAXELASTIC a su disposición.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

Datos Técnicos

Características del producto líquido
Contenido en sólidos (%, en peso) | 54,4aprox.
Densidad (kg/l) | 1,23 aprox.
Viscosidad Brookfield (cps) | 32.000 aprox.
Características del producto polimerizado
Resistencia a tracción (MPa) | 2,45
Alargamiento hasta rotura, UNE 53.165, (%) | 315
Dureza Shore A: | 35
Resistencia a la difusión de CO2 . dCO2 (m/s), R (m, capa de aire) | 0,024x10 -6 632 (R > 50 m según H. Klöpfer)
Test de Doblado / flexibilidad a bajas temperaturas, - 5 ºC, UNE 53.385: | Sin formación de grietas
Redimientos/Espesores
Rendimiento por capa/aplicación total (kg/m 2 ) | 1–1,5/2-3
Espesor por capa/aplicación total (mm) | 1/2

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO, S.A. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes obras y deberán determinarse los datos sobre la obra real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de boletín sustituye a la anterior..

© 2004 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.