MAXKOLA® FLEX
MORTERO DE ALTAS PRESTACIONES PARA FIJAR ELEMENTOS SIN POROSIDAD SOBRE SOPORTES TRADICIONALES O QUE SEAN DEFORMABLES

Descripción

MAXKOLA FLEX es un mortero suministrado en polvo, en base de aglomerantes hidráulicos y sintéticos que una vez amasado con agua forma un mortero cola flexible, de gran adherencia y deformable, para interiores y exteriores.

Usos

- Fijación de azulejos, cerámicas y gres de porosidad alta, media o baja, gres porcelánico, porcelanato, mármol, piedra natural en pavimentos y paredes interiores y exteriores.
- Revestimientos de soportes de cemento, muros enfoscados, suelos con calefacción por hilo radiante, alicatados antiguos.
- Revestimiento de soportes deformables como placas de cartón-yeso, madera, plástico, etc.

Ventajas

- Muy elevada adherencia sobre soportes sin porosidad.
- Capacidad de absorber movimientos del soporte.
- Amplio tiempo de vida útil.
- Gran retención de agua, evita tener que humedecer el soporte o las piezas a colocar.

Instrucciones de Aplicación

Preparación de la superficie. El soporte debe encontrarse limpio, libre de grasas, aceites, hongos, algas, polvo o pintura. El soporte de ser estructuralmente sólido, es decir cohesivo, no disgregable. Si existen desconchones deben sanearse por repicado o chorro de arena, y aplicación de un mortero de reparación como MAXREST o MAXRITE 500. El soporte debe de ser lo más plano posible, no presentando desniveles mayores de 5 mm. sobre una regla de 2 mts. de longitud.

Mezcla del producto. MAXKOLA FLEX se amasa añadiendo entre 6,5 y 7,5 litros de agua por saco de 25 kg. (27% ± 1) y mezclando con un batidor lento (500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea sin grumos y dejándola reposar unos 5 minutos antes de su aplicación.

Aplicación. Extienda el MAXKOLA FLEX sobre paños pequeños, no más de 2 m2, y péinelo, con una llana dentada 6 x 6 mm, (en sentido horizontal en paredes) para regularizar el espesor. Coloque las piezas y presione hasta aplastar los surcos. Compruebe la adherencia del producto, despegando de vez en cuando una pieza aplicada. No aplique espesores superiores a 8 mm.

Precauciones

MAXKOLA FLEX no es tóxico, pero es un compuesto abrasivo en su composición. Al amasar y colocar en obra debe tenerse en cuenta no mezclar ni colocar con las manos sin la protección de guantes de goma. Utilice gafas de seguridad y mascarilla.

Las salpicaduras en los ojos deben enjuagarse con abundante agua limpia sin restregar. Acudir al médico si la irritación permanece.

Presentación

Sacos de 25 kg.

Color

Blanco y gris.

Almacenamiento

Doce meses en sacos, en su envase original cerrado, en lugar seco, sin contactar con el suelo, cubierto y protegido de heladas.

Datos Técnicos

Agua amasado (% peso s/ prod.) | 27 ± 1
Densidad en polvo (kg. / m3) | 1.250
Densidad en masa (kg. / m3) | 1.800
Vida de la mezcla (horas, 20 °C) | 3
Tiempo de rectificación (minutos, 20ºC) | 30
Adherencia 28 días, secado normal (MPa) | 1,2
Comportamiento a ciclos hielo - deshielo | Bueno
Comportamiento a inmersión en agua | Bueno
Comportamiento a ciclos de calor | Bueno
Retención de agua | > 99%
Consumo (kg / m2 y mm de espesor) | 1,5

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.