MAXFLEX® 600
SILICONA DE RETICULACION NEUTRA

Descripción

MAXFLEX 600 es un sellador monocomponente elastomérico de silicona con reticulación neutra. Tiene tratamiento fungicida y se suministra en diferentes colores.

Usos

- Junta de dilatación entre prefabricados estructurales, ligeros y en albañilería tradicional
- Juntas impermeables en paneles de fachadas, muros cortina, carpintería exterior, etc.

Aplicación

La superficie deberá ser resistente y encontrarse seca, limpia y libre de grasas, polvo, etc.
Es recomendable utilizar un fondo de junta de polietileno de célula cerrada como MAXCEL, de diámetro un 25% mayor a la anchura de la junta.
MAXFLEX 600 tiene una adherencia muy buena sobre la mayoría de materiales de construcción tales como hormigón, cristal, aluminio, PVC, madera, etc. sin necesidad de emplear imprimación.
Del mismo modo, y para evitar ensuciar los bordes y proporcionar un mejor acabado, es recomendable colocar a ambos lados de la junta una cinta adhesiva.
En juntas estrechas, MAXFLEX 600 se aplicará en una sola pasada. En juntas anchas, se aplicará en tres pasadas, las dos primeras junto a los bordes de la junta y la tercera rellenando en el centro.
Durante la aplicación, apretar contra los labios de la junta y contra el fondo para evitar burbujas de aire. Para alisar la superficie puede emplearse agua jabonosa. La aplicación termina retirando la cinta adhesiva.
MAXFLEX 600 puede limpiarse antes de curar empleando white spirit. El producto polimerizado únicamente puede eliminarse empleando medios mecánicos.

Precauciones

Evitar contacto con la piel. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua y consultar un especialista. Utilizar en zonas ventiladas. Mantener fuera del alcance de los niños.

Presentación

Cartuchos de 310 ml y salchichones de 310 y 600 ml

Colores

Gris oscuro, blanco, gris, teka, negro, beige y bronce

Almacenamiento

Doce meses en su envase original sin abrir y protegido de la humedad. Almacenar en lugar ventilado y a una temperatura máxima de 30º C.

Datos Técnicos

Densidad (gr/cm3) | 1,4
Tiempo de formación de piel (23º C, 50 % H.R.) | 15´
Tiempo fuera de polvo (23º C, 50 % H.R. ) | 30´
Velocidad de polimerización (mm. en 24 h. a 23º C, 50 % H.R.) | 2,5
Temperatura de aplicación ºC | + 5º C < T < +40º C
Del producto polimerizado
Dureza Shore A | 20
Módulo elasticidad al 100% (MPa) | 0,30
Resistencia a tracción (MPa) | 0,35
Elongación en rotura (%) | 400
Recuperación elástica (%) | > 70
Temperatura de servicio | - 50º C < T < + 150º C

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.