BISEAL® POL
ADITIVO POLIFUNCIONAL PARA HORMIGONES Y MORTEROS

Descripción

BISEAL POL es un aditivo líquido, que una vez añadido al agua de amasado de hormigones, y dependiendo de la dosificación, actúa como un plastificante, superfluidificante o reductor de agua de amasado de alta actividad, proporcionando hormigones de gran fluidez y de resistencias mejoradas.

Usos

- Morteros y hormigones fluidos.
- Morteros y hormigones que necesiten una relación mínima agua/cemento.
- Prefabricados y pretensados de hormigón armado.
- Hormigonado en tiempo caluroso.
- Morteros y hormigones de altas resistencias.

Ventajas

- Utilización como único aditivo en plantas de hormigón.
- No contiene cloruros.
- Se consiguen reducciones de agua de amasado de hasta el 30%.
- Se añade directamente al agua de amasado, incluso a la cisterna en obra.
- Mejora la resistencia de morteros y hormigones.
- Mejora la puesta en obra, facilitando el bombeo y el vibrado.
- Cohesiona la masa evitando segregaciones.

Instrucciones de aplicación

Se presenta listo para su uso, añadiéndose al agua de amasado en una proporción de 0,3 - 1,5 % en peso del cemento:

- Adición de 0,3 a 0,6% en peso de cemento: Consistencia plástica o blanda.
- Adición de 0,6 a 0,9% en peso de cemento: Consistencia fluida.
- Adición de 0,9 a 1,5% en peso de cemento: Hormigones con baja relación de agua/cemento y resistencias elevadas. Se logran reducciones de más del 30% de agua de amasado con el 1,5% de adición de producto.

La limpieza de las herramientas se realizará con abundante agua limpia.

Precauciones

- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Utilizar guantes y gafas de seguridad.
- En caso de existir contacto con la piel, lavar con agua templada y jabón.
- En caso de existir contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua y acudir al Servicio Médico.
- Es un producto no inflamable.

Presentación

Garrafas plásticas de 20 litros.

Rendimiento

0,15 a 0,75 litros por saco de cemento de 50 kg.

Almacenamiento

Doce meses en su envase original cerrado, en lugar seco y con temperaturas superiores a 4ºC.

Datos técnicos

Densidad (gr/cm3) | 1,18 ± 0,01
Color | Marrón oscuro
Solubilidad en agua | Total
Aspecto | Líquido

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.