MAXGROUT® INJECTION
MORTERO FLUIDO PARA CONSOLIDACIÓN DE MUROS POR INYECCIÓN

Descripción

MAXGROUT INJECTION es una mortero monocomponente en base a cemento y productos minerales de gran finura, con gran fluidez, especialmente diseñado para su empleo mediante inyección para consolidación y relleno de cavidades en muros y mampostería en general.

Usos

• Consolidación de muros de piedra y ladrillo en general mediante inyección.
• Consolidación de cimientos y estructuras en conjuntos históricos mediante inyección.
• Relleno de huecos y cavidades en muros afectados por humedad capilar previo a la inyección de MAXCLEAR INJECTION.

Ventajas

• Se integra estructuralmente en el soporte rellenando las cavidades existentes.
• Muy fluido, sin segregación ni exudación en la mezcla.
• Resistente a los sulfatos procedentes del terreno o contenidos en el soporte..
• Muy alta impermeabilidad.
• No contiene cloruros y no es tóxico.
• Sólo precisa agua para el amasado
• No necesita mantenimiento.

Modo de empleo

Preparación de taladros:
Realice dos líneas de taladros simétricamente, en forma de cuadrícula, a una distancia comprendida entre 0,5 y 1 m. Los taladros estarán dispuestos horizontalmente o con una inclinación máxima de 30º aprox. y tendrán un diámetro de 3 a 4 cm. La longitud máxima del taladro será de 5 cm menos que el espesor del muro. Adapte inyectores de plástico de 10 – 15 mm de diámetro interno en la boca de los taladros.
Las perforaciones se realizarán habitualmente desde un mismo lado, pero en caso de tener un espesor de muro superior a 0,7 m. será conveniente taladrar en ambos lados.
En caso de inyectarse MAXGROUT INJECTION como sellado de huecos previo a la utilización de MAXCLEAR INJECTION (Boletín Técnico nº 152), los taladros se dispondrán siguiendo las instrucciones de éste último.

Preparación del soporte:
Selle el soporte externamente con MAXREST las fisuras y posibles vías de fuga.
Humedezca hasta su completa saturación el interior del soporte previo a la inyección, a través de las boquillas inyectoras, y retire el exceso de agua.

Preparación de la mezcla e inyección:
Un saco de 15 kg de MAXGROUT INJECTION se amasa con 4,5 – 5,1 litros de agua limpia (32 % ± 2 en peso).
En un recipiente limpio verter el agua y añadir gradualmente MAXGROUT INJECTION hasta formar un lechada homogénea y sin grumos. En cualquier caso evitar una segregación por exceso de agua en el amasado. La mezcla puede puede realizarse manualmente o mecánicamente, empleando un disco mezclador de bajas revoluciones (400 – 600 rpm). Mezclar sólo el material que se vaya a utilizar en los próximos 20 minutos. Remover la mezcla con frecuencia hasta el momento de la inyección pero no añadir más agua si ésta empieza a fraguar.
Inyecte MAXGROUT INJECTION con una presión máxima de 3 ATM.

Temperatura de aplicación:
No aplicar MAXGROUT INJECTION cuando la temperatura ambiente o del soporte sea inferior a 5ºC, o se espere que sea inferior a ésta pasadas 24 horas de la aplicación.
No aplicar en soportes helados.

Limpieza de herramientas:
Limpie con agua las herramientas y equipos antes del endurecimiento del producto. Después sólo será posible por medios mecánicos.

Rendimiento

1 kg de MAXGROUT INJECTION rellena 0,750 lts aproximadamente.
El consumo de MAXGROUT INJECTION variará en gran medida dependiendo de la porosidad y estado del soporte, así como del volumen a rellenar. Se recomienda realizar un ensayo en obra para determinar el consumo exacto.

Indicaciones importantes

• No añada cementos, áridos o aditivos a MAXGROUT INJECTION.
• No utilizar restos de mezclas hacer una nueva masa.
• Para usos distintos a los especificados rogamos con consulte a nuestro Dpto. Técnico.

Seguridad e higiene

MAXGROUT INJECTION no es tóxico, pero es un compuesto abrasivo en su composición. Al amasar e injectar en obra debe usarse la protección de guantes de goma y gafas de seguridad.
Las salpicaduras en los ojos y piel deben enjuagarse con abundante agua limpia sin restregar.
Acudir al médico si la irritación permanece. Existe Hoja de Seguridad de MAXGROUT INJECTION a su disposición.

Datos técnicos

Aspecto y color | Polvo gris
Tamaño máximo de partícula (micras) | 80
Densidad aparente (gr/ cm3) | 0,96 ± 0.050
Densidad mortero fresco (gr/cm3) | 1,98 ± 0.050
Densidad mortero curado (gr/cm3) | 1,97 ± 0.050
Agua de amasado (% peso de prod.) | 32 ± 2
Vida de la mezcla (minutos aprox., 20 °C) | 20 - 30
Segregación de la mezcla | Nula
Presentación | Sacos de 15 kg
Conservación | 12 meses en su envase original cerrado, en lugar seco y cubierto, protegido de las heladas.

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.