- Referencias Nacionales |

Edificio Biblioteca Universidad Complutense (Madrid) Tipo de elemento: Vigas Tipo de refuerzo: Refuerzo a flexión Motivo del refuerzo: Restauración en general Fecha de aplicación: 1999 Material empleado: MBT-MBrace CF 120 Hotel Goya(Zaragoza) Tipo de elemento: Pilares Tipo de refuerzo: Refuerzo a confinamiento Motivo del refuerzo: Falta de resistencia Fecha de aplicación: 1999 Material empleado: MBT-MBrace CF 120 |

Concesionario Volkswagen Dalmau (Lérida) Tipo de elemento: Jácenas Tipo de refuerzo: Refuerzo a flexión y a cortante Motivo del refuerzo: Nuevas sobrecargas Fecha de aplicación: 1999 Material empleado: MBT-MBrace Laminado LM 50, 80 y 100 |

Edificio de viviendas Avda. de Novelda, Alicante) Tipo de elemento: Pilares Tipo de refuerzo: Refuerzo a confinamiento Motivo del refuerzo: Restauración en general Fecha de aplicación:1999 Material empleado: MBT-MBrace CF 120 Argofar (Zaragoza) Tipo de elemento: Vigas Tipo de refuerzo: Refuerzo a flexión Motivo del refuerzo: Nuevas sobrecargas Fecha de aplicación:1999 Material empleado: MBT-MBrace Laminado LM 80 |

Edificio de viviendas Travesía del Juncarejo Moralzarzal (Madrid) Tipo de elemento: Vigas Tipo de refuerzo: Refuerzo a flexión Motivo del refuerzo: Errores de construcción Fecha de aplicación:1999 Material empleado: MBT-MBrace CF 120 Puente Autopista A-8 (Irun - Santander) Santurce (Vizcaya) Tipo de elemento: Vigas Tipo de refuerzo: Refuerzo a flexión Motivo del refuerzo: Restauración en general Fecha de aplicación:1999 Material empleado: MBT-MBrace Laminado HM 50 |

Edificio de viviendas C/ Músico Eliot (Valencia) Tipo de elemento: Vigas Tipo de refuerzo: Refuerzo de flexión Tipo de elemento: Pilares Tipo de refuerzo: Refuerzo de confinamiento Motivo del refuerzo: Insuficiencia de resistencia del hormigón suministrado a la obra durante la ejecución Fecha de aplicación:1999 Material empleado: MBT-MBrace CF 120 Puente Autopista A-68 Calahorra (Logroño) Tipo de elemento: Vigas Tipo de refuerzo: Refuerzo a flexión Motivo del refuerzo: Restauración en general. Un camión con exceso de gálibo cortó los cables de pretensado. Fecha de aplicación:1999 Material empleado: MBT-MBrace Laminado LM 50 |

Edificio de viviendas Lakua Vitoria (Alava) Tipo de elemento: Vigas Tipo de refuerzo: Refuerzo a flexión Tipo de elemento: Pilares Tipo de refuerzo: Refuerzo a confinamiento Motivo del refuerzo: Restauración en general. Cayó una grúa sobre el edificio en construcción Fecha de aplicación:1999 Material empleado: MBT-MBrace CF 120 Supermercado de la cadena Día Santurce (Vizcaya) Tipo de elemento: Vigas Tipo de refuerzo: Refuerzo a flexión Motivo del refuerzo: Cambio de uso (nuevas sobrecargas) Fecha de aplicación:1999 Material empleado: MBT-MBrace CF 120 |

Palacio de Justicia Plza. del Altozano C/ San Agustín (Albacete) Tipo de elemento: Viguetas de forjado Tipo de refuerzo: Refuerzo para reducir sus deformaciones por flexión Motivo del refuerzo: Cambio de uso Fecha de aplicación:2000 Material empleado: MBT-MBrace Laminado LM-80 Edificio aparcamiento C/ Mascaraque (Madrid) Tipo de elemento: Losas Tipo de refuerzo: Refuerzo a flexión Motivo del refuerzo: Errores de construcción Fecha de aplicación:2000 Material empleado: MBT-MBrace CF 120 |

Edificio de la antigua Audiencia Nacional de Santander (Cantabria) Tipo de elemento: Vigas Tipo de refuerzo: Refuerzo a flexión Motivo del refuerzo: El edificio se rehabilita y las vigas necesitan refuerzo Fecha de aplicación:2000 Material empleado: MBT-MBrace Laminado LM 50, 80 y 100 |

Edificio industrial de molienda de cereales ECOCARBURANTES ESPAÑOLES Cartagena (Murcia) Tipo de elemento: Vigas Tipo de refuerzo: Refuerzo a flexión y a cortante Tipo de elemento: Losas de forjado Tipo de refuerzo: Refuerzo a flexión Motivo del refuerzo: Instalación de nueva maquinaria que precisa nuevos taladros en las losas para paso de conducciones Fecha de aplicación:2000 Material empleado: MBT-MBrace Laminado LM-80 y LM-50 |

Residencia Tiempo Libre de Cádiz Tipo de elemento: Pilares Tipo de refuerzo: Refuerzo a confinamiento Tipo de elemento: Vigas Tipo de refuerzo: Refuerzo a flexión Motivo del refuerzo: Falta de resistencia del hormigón Fecha de aplicación:2000 Material empleado: MBT-MBrace Laminado LM 100 |

Edificio de viviendas L'Eixample de Sant Joan Despí (Barcelona) Tipo de elemento: Vigas Tipo de refuerzo: Refuerzo a flexión Motivo del refuerzo: Falta de resistencia del hormigón Fecha de aplicación:2000 Material empleado: MBT-MBrace Laminado LM 50 |

Centro comercial "El Caracol" (Zaragoza) Tipo de elemento: Vigas Tipo de refuerzo: Refuerzo a flexión Motivo del refuerzo: Nuevas sobrecargas Fecha de aplicación:2000 Material empleado: MBT-MBrace Laminado LM 80 Edificio de viviendas en Berga (Barcelona) Tipo de elemento: Pilares Tipo de refuerzo: Refuerzo a confinamiento Motivo del refuerzo: Rehabilitación Fecha de aplicación:2000 Material empleado: MBT-MBrace CF 120 |

Paso subterráneo autopista (Tarragona) Tipo de elemento: Dovelas Tipo de refuerzo: Refuerzo Fisuración Motivo del refuerzo: Por deformación Fecha de aplicación:2001 Material empleado: MBT-MBrace Laminado LM 100 |

Edificio de viviendas Viveiro (Lugo) Tipo de elemento: Viguetas de forjado Tipo de refuerzo: Refuerzo a flexión Motivo del refuerzo: Estado límite de agotamiento por flexión Fecha de aplicación:2001 Material empleado: MBT-MBrace Laminado LM 80 |

Vivienda C/ Consell de Cent (Barcelona) Tipo de elemento: Vigas Tipo de refuerzo: Refuerzo a flexión Motivo del refuerzo: Rehabilitación en general Fecha de aplicación:2001 Material empleado: MBT-MBrace Laminado LM 50 Vivienda residencial Mederos (Tenerife) Tipo de elemento: Viguetas Tipo de refuerzo: Refuerzo a flexión Motivo del refuerzo: Problemas de flecha Fecha de aplicación:2001 Material empleado: MBT-MBrace Laminado LM 50 |

Faro de Vigo Tipo de elemento: Vigas Tipo de refuerzo: Refuerzo a flexión Motivo del refuerzo: Fisuración Fecha de aplicación:2001 Material empleado: MBT-MBrace Laminado LM 80 Mercado de Abastos IBI (Alicante) Tipo de elemento: Forjado Tipo de refuerzo: Refuerzo a flexión positiva y negativa Motivo del refuerzo: Insuficiencia de armado Fecha de aplicación:2001 Material empleado: MBT-MBrace Laminado |

Escuela Platero (Madrid) Tipo de elemento: Viguetas de forjado Tipo de refuerzo: Refuerzo a flexión Motivo del refuerzo: Insuficiencia de armado Fecha de aplicación:2001 Material empleado: MBT-MBrace Laminado LM 80 Estadio de Chapín Jerez Tipo de elemento: Estructura Tipo de refuerzo: Refuerzo a flexión Motivo del refuerzo: Rehabilitación Fecha de aplicación: 2002 Material empleado: MBT-MBrace Laminado LM 120 |

Vivienda nueva Masquefa (Barcelona) Tipo de elemento: Forjado Tipo de refuerzo: Refuerzo a flexión Motivo del refuerzo: Falta de armado en negativos Fecha de aplicación:2001 Material empleado: MBT-MBrace Laminado |

Fábrica Seat (Martorell) Tipo de elemento: Vigas Tipo de refuerzo: Refuerzo a flexión Motivo del refuerzo: Falta de resistencia Fecha de aplicación:2001 Material empleado: MBT-MBrace Laminado LM 100 |

Túnel Sodupe (Pais Vasco) Tipo de elemento: Túnel Tipo de refuerzo: Refuerzo Motivo del refuerzo: Fisuración Fecha de aplicación:2001 Material empleado: MBT-MBrace Laminado LM 100 |

Hotel NH Eurobuilding (Madrid) Tipo de elemento: Jácenas Tipo de refuerzo: Refuerzo a flexión Motivo del refuerzo: Nuevas sobrecargas Fecha de aplicación:2001 Material empleado: MBT-MBrace Laminado LM 100 |

Edificio de oficinas (Barcelona) Tipo de elemento: Vigas Tipo de refuerzo: Refuerzo a flexión Motivo del refuerzo: Rehabilitación Fecha de aplicación:2002 Material empleado: MBT-MBrace CF-120 |

Silos Valenciana de Cementos Madrid Tipo de elemento: Silos Tipo de refuerzo: Refuerzo Motivo del refuerzo: Rehabilitación Fecha de aplicación:2002 Material empleado: MBT-MBrace Laminado HM 100 Teatro Savoy (Madrid) Tipo de elemento:Vigas y pilares Tipo de refuerzo: Refuerzo a flexión y confinamiento Motivo del refuerzo: Rehabilitación Fecha de aplicación:2002 Material empleado: MBT-MBrace LM 80 y CF 120 |

Edificio en Sant Cugat (Barcelona) Tipo de elemento: Pilares Tipo de refuerzo: Refuerzo a confinamiento Motivo del refuerzo: Nuevas sobrecargas Fecha de aplicación:2002 Material empleado: MBT-MBrace CF 140 Aparcamiento en San Sebastián Tipo de elemento: Forjado y pilares Tipo de refuerzo: Refuerzo a cortante y confinamiento Motivo del refuerzo: Nuevas sobrecargas Fecha de aplicación:2002 Material empleado: MBT-MBrace CF 140 |

Edificio en Berga (Barcelona) Tipo de elemento: Vigas Tipo de refuerzo: Refuerzo Flexión y Cortante Motivo del refuerzo: Insuficiencia de armado Fecha de aplicación:2002 Material empleado: MBT-MBrace LM 80 y CF 120 Edificio Torre Milenium Barcelona Tipo de elemento: Vigas Tipo de refuerzo: Refuerzo a flexión Motivo del refuerzo: Rehabilitación Fecha de aplicación:2002 Material empleado: MBT-MBrace Laminado LM 100 |

Refuerzo en Calpe Tipo de elemento: Forjado Tipo de refuerzo: Refuerzo a flexión Motivo del refuerzo: Carencia de armado Fecha de aplicación:2002 Material empleado: MBT-MBrace Laminado LM 100 Hotel Hilton Barcelona Tipo de elemento: Losas Tipo de refuerzo: Refuerzo a flexión Motivo del refuerzo: Nuevas sobrecargas Fecha de aplicación:2002 Material empleado: MBT-MBrace Laminado HM 80 |

Refuerzo en edificio C/ Ocaña de (Madrid) Tipo de elemento: Viguetas de forjado Tipo de refuerzo: Refuerzo a flexión Motivo del refuerzo: Rehabilitación Fecha de aplicación:2002 Material empleado: MBT-MBrace Laminado LM 80 Refuerzo en vivienda (Zaragoza) Tipo de elemento: Viguetas Tipo de refuerzo: Refuerzo a flexión Motivo del refuerzo: Carencia de armado Fecha de aplicación:2002 Material empleado: MBT-MBrace Laminado LM 50 |

Auditorio de Navarra Tipo de elemento: Forjado Tipo de refuerzo: Refuerzo a flexión Motivo del refuerzo: Carencia de armado Fecha de aplicación:2002 Material empleado: MBT-MBrace Laminado LM 100 |