MAXCLEAR® D
PROTECCIÓN REPELENTE AL AGUA PARA PIEDRA CALIZA Y DERIVADOS

Descripción

MAXCLEAR-D es un repelente al agua, en base de silicona, transparente y sin brillo, especialmente formulado para usar en piedra caliza o derivados de este carbonato. Se presenta en forma liquida, listo para usar y se aplica por medio de brocha o pistola.

Usos

Para una protección invisible, repelente al agua, de la piedra caliza o derivados, superficies de hormigón o prefabricados de china lavada.

Ventajas

- Reduce la absorción de agua.
- Permite transpirar al soporte.
- Sólo precisa una mano de aplicación.
- Resistente a la formación de sales superficiales.
- Protege al soporte de los daños del hielo.
- Permite su aplicación con la superficie húmeda.
- Reduce los costos de mantenimiento de fachadas.

Instrucciones de Aplicación

Preparación de la superficie: limpiar la zona a tratar asegurando que queda libre de polvo, grasa y de cualquier tipo de suciedad. La superficie presentará buen estado de conservación, restaurándose las coqueras y sellando las grietas y fisuras con MAXREST, y las juntas con MAXJOINT.
Aplicación: humedecer ligeramente la superficie y empapar con MAXCLEAR-D, a brocha o pistola, en una solo mano y con un cierto orden ya que al ser invisible podrian quedar zonas sin aplicar. Proteger la vegetación adyacente y resto de elementos que pudieran verse afectados por salpicaduras.
A Las 4 horas de su aplicación, MAXCLEAR-D hace repulsión al agua. La brocha o pistola, después de su empleo, se limpia con agua.
En hormigones nuevos o morteros de cemento dejar transcurrir un mes antes de la aplicación.

Precauciones

MAXCLEAR-D es un material alcalino y como tal deben seguirse todas las precauciones en su manipulación. Salpicaduras en la piel deben lavarse inmediatamente con agua, en los ojos, rociar durante quince minutos y si fuera preciso, acuda a una asistencia médica. Evitar su inhalación.

Rendimiento

Un litro de MAXCLEAR-D, cubre de 1,5 a 5 m2/litro dependiendo de la porosidad del soporte.

Envases

Bidones metálicos de 20 litros.

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.