BISEAL® RETARDER-SH
RETARDANTE DEL TIEMPO DE FRAGUADO PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Descripción

BISEAL RETARDER SH es un retardante del tiempo de fraguado para uso en hormigones y morteros.

Usos

- Hormigonado en tiempo caluroso.
- Transporte a larga distancia.
- Hormigonado de grandes volúmenes.

Ventajas

- Control preciso del tiempo de fraguado.
- Disminución del porcentage de retracción.
- Disminución de la segregación.
- Aumento de las resistencias finales del mortero u hormigón.

Instrucciones de aplicación

BISEAL RETARDER - SH se añade directamente al agua de amasado.

Precauciones

- Evitar las heladas.
- Evitar las sobredosificaciones.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Utilizar guantes y gafas de seguridad.
- En caso de existir contacto con la piel, lavar con agua templada y jabón.
- En caso de existir contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua y acudir al Servicio Médico.
- Es un producto no inflamable.

Presentación

Garrafas plásticas de 20 litros.

Dosificación

De 0,1 a 1% del peso de cemento.

DOSIFICACION(% en peso del cemento) | INICIO FRAGUADO | FINAL FRAGUADO
0,3 | 14 horas | 18 horas
1,0 | 30 horas | 35 horas

Almacenamiento

Doce meses en su envase original sin abrir, en un lugar seco y con temperaturas superiores a 4ºC.

Datos técnicos

Aspecto | Líquido
Color | Transparente
pH | 7,5

Evolución de las Resistencias a Compresión:

EDAD | 0,3% BISEAL RETARDER | 1,0% BISEAL RETARDER | TESTIGO
1 DIA | NO MEDIBLE | NO MEDIBLE | 6,70
5 DIAS | 19,7 | 20,6 | 20,5
7 DIAS | 22,4 | 25,2 | 24,0
28 DIAS | 28,4 | 30,0 | 25,6

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.